{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":11,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","2AMXM-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","2AMXM40M3V1B","2AMXM40M4V1B","2AMXM40M2V1B","2AMXM50M2V1B","2AMXM50M4V1B","2AMXM50M3V1B"]
["Ventilador","Caudal de aire","Refrigeración","Súper baja","m³/min","","","30","34"]
["","","Calefacción","Súper baja","m³/min","","","32","34"]
["Nivel de potencia sonora","Calefacción","","","dBA","","62","","","62"]
["","Refrigeración","","","dBA","","60","","","60"]
["Ventilador","Caudal de aire","Refrigeración","Súper baja","cfm","","","1059","1200"]
["","","Calefacción","Súper baja","cfm","","","1130","1200"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","550","550","550","550","550","550"]
["","","","Anchura","mm","765","765","765","765","765","765"]
["","","","Profundidad","mm","285","285","285","285","285","285"]
["Peso","Unidad","","","kg","36","36","36","41","41","41"]
["Motor del ventilador","Velocidad","Refrigeración","Súper baja","rpm","500","500","760","890","500","500"]
["","","Calefacción","Súper baja","rpm","320","320","820","890","500","500"]
["Compresor","Tipo","","","","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado"]
["Límites de funcionamiento","Refrigeración","Ambiente","Mín.","°CBS","","46.0","-10","-10","46.0"]
["","","","Máx.","°CBS","","-10","46","46","-10"]
["","Calefacción","Ambiente","Mín.","°CBH","","-15","-15","-15","-15.0"]
["","","","Máx.","°CBH","","18.0","18","18","18.0"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Alto","dBA","46","46","","","48","48"]
["","","","Nom.","dBA","","","48","46"]
["","Calefacción","","Alto","dBA","48","48","","","50","50"]
["","","","Nom.","dBA","","","50","48"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Carga","","","kg","0.88","0.88","0.88","1.15","1.15","1.15"]
["","Carga","","","tCO2Eq","0.59","0.6","0.6","0.8","0.78","0.78"]
["","GWP","","","","675.0","675","675","675","675","675"]
["Conexiones de tubería","Longitud de tubería","Máx.","Ud. ext. – Ud. int.","m","20","20 (1)","20","20","20 (1)","20"]
["","Carga de refrigerante adicional.","","","kg/m","0,02 (para longitud de tubería superior a 20 m)","0,02 (para longitud de tubería superior a 20 m)","002 (para longitud de tubería superior a 20 m)","0,02 (para longitud de tubería superior a 20 m)","0,02 (para longitud de tubería superior a 20 m)","0,02 (para longitud de tubería superior a 20 m)"]
["","Diferencia de nivel","Ud. int. – Ud. ext.","Máx.","m","15.0","15","15","15","15","15.0"]
["","","Ud. int. – Ud. int.","Máx.","m","7.5","7.5","7.5","7.5","7.5","7.5"]
["","Longitud de tubería total","Sistema","Real","m","30","30","30","30","30","30"]
["Accesorios estándar","Installation manual","","","","1","1","Installation manual","1","1","1"]
["","Drain plug","","","","1","1","Drain plug","1","1","1"]
["","Screw bag","","","","1","1","Screw bag","1","1","1"]
["Alimentación eléctrica","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","220-230-240","220-230-240","220-240","220-240","220-230-240","220-230-240"]
["Notas","","","","","(1) - Para una habitación","","(1) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","","","(1) - Para una habitación"]
["","","","","","","(1) - Para una habitación","","","(1) - Para una habitación"]
["","","","","","","(2) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","","","(2) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento"]
["","","","","","","(3) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","","","(3) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos."]
["","","","","","","(4) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","","","(4) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero"]
["Compresor","Tipo","","","","","","Compresor swing herméticamente sellado"]
["Accesorios estándar","Reducer assembly","","","","","","","1","1","1"]