{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":11,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","2MXS-H"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","2MXS40H3V1B2","2MXS40H3V1B","2MXS40H2V1B","2MXS50H3V1B2","2MXS50H3V1B","2MXS50H2V1B"]
["Nivel de presión sonora","Calefacción","","Nom.","dBA","48","48","","50","50"]
["","Refrigeración","","Nom.","dBA","47","47","","48","48"]
["Accesorios estándar","Manual de instalación","","","","1","1","","1","1"]
["","Bolsa de tornillos","","","","1","1","","1","1"]
["","Tapón de drenaje","","","","1","1","","1","1"]
["Refrigerante","Charge","","","TCO2Eq","2.5","2.5","","3.3","3.3"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","1.20","1.20","","1.60","1.60"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","","R-410A","R-410A"]
["Conexiones de tubería","Diferencia de nivel","Ud. int. – Ud. int.","Máx.","m","7.5","7.5","","7.5","7.5"]
["","","Ud. int. – Ud. ext.","Máx.","m","15","15","","15","15"]
["","Carga de refrigerante adicional.","","","kg/m","0,02 (para longitud de tubería superior a 20 m)","0,02 (para longitud de tubería superior a 20 m)","","0,02 (para longitud de tubería superior a 20 m)","0,02 (para longitud de tubería superior a 20 m)"]
["","Longitud de tubería total","Sistema","Real","m","30","30","","30","30"]
["Compressor","Tipo","","","","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","765","765","","765","765"]
["","","","Profundidad","mm","285","285","","285","285"]
["","","","Altura","mm","550","550","","550","550"]
["Peso","Unidad","","","kg","38","38","","42","42"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","","1~","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","","50","50"]
["","Tensión","","","V","220-240","220-240","","220-240","220-240"]
["Notas","","","","","(1) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(1) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","","(1) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(1) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","","","550","","","550"]
["","","","Anchura","mm","","","765","","","765"]
["","","","Profundidad","mm","","","285","","","285"]
["Peso","Unidad","","","kg","","","38","","","42"]
["Compressor","Tipo","","","","","","Compresor swing herméticamente sellado","","","Compresor swing herméticamente sellado"]
["Límites de funcionamiento","Refrigeración","Ambiente","Mín.","°CBS","","","10","","","10"]
["","","","Máx.","°CBS","","","46","","","46"]
["","Calefacción","Ambiente","Mín.","°CBH","","","-15","","","-15"]
["","","","Máx.","°CBH","","","15.5","","","15.5"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","","","47","","","48"]
["","Calefacción","","Nom.","dBA","","","48","","","50"]
["Refrigerante","Tipo","","","","","","R-410A","","","R-410A"]
["","Carga","","","kg","","","1.20","","","1.60"]
["","Carga","","","tCO2Eq","","","2.5","","","3.3"]
["","GWP","","","","","","2087.5","","","2087.5"]
["Conexiones de tubería","Longitud de tubería","Máx.","Ud. ext. – Ud. int.","m","","","20","","","20"]
["","Carga de refrigerante adicional.","","","kg/m","","","0,02 (para longitud de tubería superior a 20 m)","","","0,02 (para longitud de tubería superior a 20 m)"]
["","Diferencia de nivel","Ud. int. – Ud. ext.","Máx.","m","","","15","","","15"]
["","","Ud. int. – Ud. int.","Máx.","m","","","7.5","","","7.5"]
["","Longitud de tubería total","Sistema","Real","m","","","30","","","30"]
["Accesorios estándar","Installation manual","","","","","","1","","","1"]
["","Drain plug","","","","","","1","","","1"]
["","Screw bag","","","","","","1","","","1"]
["Alimentación eléctrica","Fase","","","","","","1~","","","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","","","50","","","50"]
["","Tensión","","","V","","","220-240","","","220-240"]
["Accesorios estándar","Conjunto reductor","","","","","","","1","1"]
["","Reducer assembly","","","","","","","","","1"]