{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":75,"n_cols":9,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ABQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ABQ71CV1","ABQ100CV1","ABQ125CV1","ABQ140CV1"]
["Accesorios estándar","Manual de instalación","","","","Manual de instalación"]
["","Manual de uso","","","","Manual de uso"]
["","Tornillo+Arandela","","","","Tornillo+Arandela"]
["","Mando a distancia sin cable","","","","Mando a distancia sin cable"]
["","Rejilla de bloqueo de cubierta","","","","Rejilla de bloqueo de cubierta"]
["","Batería","","","","Batería"]
["Piping connections","Líquido","","D.E.","mm","9.52"]
["","Gas","","D.E.","mm","15.88"]
["","Drenaje","","","","19.05"]
["Consumo","Refrigeración","","Nom.","kW","0.128"]
["","Calefacción","","Nom.","kW","0.128"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","","dBA","64"]
["","Calefacción","","","dBA","64"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","600"]
["","","","Profundidad","mm","1,007"]
["","","","Altura","mm","285"]
["Carcasa","Material","","","","Acero galvanizado"]
["Peso","Unidad","","","kg","35"]
["Ventilador","Presión estática externa","","Alto","Pa","90"]
["","","","Nom.","Pa","77"]
["","","","Bajo","Pa","64"]
["Power supply","Fase","","","","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50"]
["","Nombre","","","","V1"]
["","Tensión","","","V","220-240"]
["Consumo","Calefacción","","Nom.","kW","","0.109"]
["","Refrigeración","","Nom.","kW","","0.109"]
["Ventilador","Presión estática externa","","Alto","Pa","","70","150","150"]
["","","","Bajo","Pa","","45","111","92"]
["Carcasa","Material","","","","","Acero galvanizado"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","","378","378","378"]
["","","","Anchura","mm","","541","1300","1500"]
["","","","Profundidad","mm","","1045","541","541"]
["Peso","Unidad","","","kg","","44","50","56"]
["Ventilador","Caudal de aire","Refrigeración","Alto","m³/min","","22.7","40.5","48.7"]
["","","","Nom.","m³/min","","20.5","37","44"]
["","","","Bajo","m³/min","","18.3","34.8","37.9"]
["","","Calefacción","Alto","m³/min","","22.7","40.5","48.7"]
["","","","Nom.","m³/min","","20.5","37.4","43.9"]
["","","","Bajo","m³/min","","18.3","34.8","37.9"]
["","Presión estática externa","","Nom.","Pa","","57","128","122"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","","dBA","","60","72","73"]
["","Calefacción","","","dBA","","60","72","73"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Alto","dBA","","41","53","55"]
["","","","Nom.","dBA","","38"]
["","","","Bajo","dBA","","36","50","50"]
["","Calefacción","","Alto","dBA","","41","53","55"]
["","","","Nom.","dBA","","38"]
["","","","Bajo","dBA","","36","50","50"]
["Conexiones de tubería","Líquido","","D.E.","mm","","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","D.E.","mm","","15.88","15.9","15.9"]
["","Drenaje","","","","","19.05"]
["Accesorios estándar","Installation manual","","","","","Installation manual"]
["","Wireless remote control","","","","","Wireless remote control"]
["","Cover lock grill","","","","","Cover lock grill"]
["","Battery","","","","","Battery"]
["","Screw+Washer","","","","","Screw+Washer"]
["","Operation manual","","","","","Operation manual"]
["Alimentación eléctrica","Fase","","","","","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","","50"]
["","Tensión","","","V","","220-240"]
["Capacidad de refrigeración","Capacidad total","","Nom.","kW","","","12.10","13.00"]
["Capacidad de calefacción","Capacidad total","","Nom.","kW","","","13.5","15.5"]
["Carcasa","Color","","","","","","Chapa de acero galvanizado / Sin pintar","Chapa de acero galvanizado / Sin pintar"]
["Ventilador","Caudal de aire","Refrigeración","Medio","m³/min","","","37","44"]
["","","Calefacción","Medio","m³/min","","","37.4","43.9"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Medio","dBA","","","52","53"]
["","Calefacción","","Medio","dBA","","","52","53"]
["Sistemas de control","Mando a distancia por infrarrojos","","","","","","ARCWLA","ARCWLA"]