{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":88,"n_cols":11,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ADEA35A2VEB","ADEA50A2VEB","ADEA60A2VEB","ADEA71A2VEB","ADEA100A2VEB","ADEA125A2VEB"]
["Nivel de presión sonora","Calefacción","","Alto","dBA","37","37","31"]
["","","","Medio","dBA","34","34","28"]
["","","","Bajo","dBA","29","29","25"]
["","Refrigeración","","Medio","dBA","32","32","28"]
["","","","Bajo","dBA","29","29","25"]
["","","","Alto","dBA","35","35","30"]
["Accesorios estándar","Manual de uso","","","","1","1","1"]
["","Manual de instalación","","","","1","1","1"]
["","Tubo flexible de drenaje","","","","1","1","1"]
["","Abrazadera metálica para el tubo de drenaje","","","","1","1","1"]
["","Arandela para ménsula de suspensión","","","","8","8","8"]
["","Tornillos","","","","40","40","40"]
["","Aislamiento para adaptador","","","","2","2","2"]
["","Almohadillas de sellado","","","","5","5","5"]
["","Abrazaderas","","","","4","4","4"]
["Sistemas de control","Wired remote control","","","","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52"]
["","Infrared remote control","","","","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66"]
["Piping connections","Liquid","","OD","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","Gas","","D.E.","mm","9.52","12.70","12.70"]
["","Drain","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","","dBA","60","60","56"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","700","700","1,000"]
["","","","Profundidad","mm","800","800","800"]
["","","","Altura","mm","245","245","245"]
["Carcasa","Material","","","","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado"]
["","Colour","","","","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)"]
["Peso","Unidad","","","kg","28.0","28.0","35.0"]
["Ventilador","Presión estática externa","","Alto","Pa","150","150","150"]
["","","","Nom.","Pa","30","30","30"]
["","Caudal de aire","Calefacción","Alto","m³/min","15.0","15.0","18.0"]
["","","","Bajo","m³/min","10.5","10.5","12.5"]
["","","","Medio","m³/min","12.5","12.5","15.0"]
["","","Refrigeración","Bajo","m³/min","10.5","10.5","12.5"]
["","","","Medio","m³/min","12.5","12.5","15.0"]
["","","","Alto","m³/min","15.0","15.0","18.0"]
["Altura de drenaje","mm","","","","625","625","625"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Notas","","","","","(1) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(1) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(1) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(1) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(1) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(1) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido."]
["","","","","","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos."]
["Ventilador","Presión estática externa","","Alto","Pa","","","","150","150","150"]
["Carcasa","Color","","","","","","","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)"]
["","Material","","","","","","","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","","","","245","245","245"]
["","","","Anchura","mm","","","","1000","1400","1400"]
["","","","Profundidad","mm","","","","800","800","800"]
["Peso","Unidad","","","kg","","","","35","46","46"]
["Ventilador","Caudal de aire","Refrigeración","Alto","m³/min","","","","18","29","34"]
["","","","Medio","m³/min","","","","15","26","29"]
["","","","Bajo","m³/min","","","","12.5","23","23.5"]
["","","Calefacción","Alto","m³/min","","","","18","29","34"]
["","","","Medio","m³/min","","","","15","26","29"]
["","","","Bajo","m³/min","","","","12.5","23","23.5"]
["","Presión estática externa","","Nom.","Pa","","","","30","40","50"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","","dBA","","","","56","58","62"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Alto","dBA","","","","30","34","37"]
["","","","Medio","dBA","","","","28","32","35"]
["","","","Bajo","dBA","","","","25","30","32"]
["","Calefacción","","Alto","dBA","","","","31","36","38"]
["","","","Medio","dBA","","","","28","33","35"]
["","","","Bajo","dBA","","","","25","30","32"]
["Conexiones de tubería","Líquido","","D.E.","mm","","","","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","D.E.","mm","","","","15.9","15.9","15.9"]
["","Drenaje","","","","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Altura de drenaje","mm","","","","","","","625","625","625"]
["Sistemas de control","Mando a distancia por infrarrojos","","","","","","","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66"]
["","Controlador remoto con cable","","","","","","","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52"]
["Accesorios estándar","Installation manual","","","","","","","1","1","1"]
["","Washer for hanger bracket","","","","","","","8","8","8"]
["","Operation manual","","","","","","","1","1","1"]
["","Clamps","","","","","","","4","4","4"]
["","Drain hose","","","","","","","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","","","","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","","","","1","1","1"]
["","Screws","","","","","","","40","40","40"]
["","Sealing pads","","","","","","","5","5","5"]
["Alimentación eléctrica","Fase","","","","","","","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","","","","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","","","","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Capacidad de refrigeración","Capacidad total","","Nom.","kW","","","","","","14.00"]
["Capacidad de calefacción","Capacidad total","","Nom.","kW","","","","","","13.50"]