{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ARXB-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ARXB25C2V1B","ARXB25C5V1B9","ARXB35C2V1B","ARXB35C5V1B9","ARXB50CV1B","ARXB60CV1B"]
["Nivel de presión sonora","Calefacción","","Nom.","dBA","","","","","51"]
["","Refrigeración","","Nom.","dBA","","","","","51"]
["Refrigerante","Charge","","","TCO2Eq","","","","","3.0"]
["","GWP","","","","","","","","2,087.5"]
["","Carga","","","kg","","","","","1.45"]
["","Tipo","","","","","","","","R-410A"]
["Compresor","Tipo","","","","","","","","Swing hermético"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","","","","","855"]
["","","","Profundidad","mm","","","","","328"]
["","","","Altura","mm","","","","","753"]
["Peso","Unidad","","","kg","","","","","44"]
["Power supply","Fase","","","","","","","","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","","","","","50"]
["","Tensión","","","V","","","","","220-240"]
["Notas","","","","","","","","","(1) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","550","550","550","550","","753"]
["","","","Anchura","mm","658","658","658","658","","855"]
["","","","Profundidad","mm","275","275","275","275","","328"]
["Peso","Unidad","","","kg","28","26","30","28","","44"]
["Compresor","Tipo","","","","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","","Swing hermético"]
["Límites de funcionamiento","Refrigeración","Ambiente","Mín.","°CBS","-10","-10","-10","-10","","-10"]
["","","","Máx.","°CBS","46","46","46","46","","46"]
["","Calefacción","Ambiente","Mín.","°CBH","-15","-15","-15","-15","","-15"]
["","","","Máx.","°CBH","18","18","18","18","","18"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Alto","dBA","46","46","48","48"]
["","Calefacción","","Alto","dBA","47","47","48","48"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","","R-410A"]
["","Carga","","","kg","0.74","0.74","1.0","1.0","","1.45"]
["","Carga","","","tCO2Eq","1.5","1.5","2.1","2.1","","3.0"]
["","GWP","","","","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","","2087.5"]
["Accesorios estándar","Installation manual","","","","1","1","1","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","1","1","1","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","1","1","1","1"]
["","Drain plug (only heat pump models)","","","","1","1","1","1"]
["Alimentación eléctrica","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50","50","","50"]
["","Tensión","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","","220-240"]
["Conexiones de tubería","Longitud de tubería","Máx.","Ud. ext. – Ud. int.","m","","15","","15","","30"]
["","Carga de refrigerante adicional.","","","kg/m","","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)","","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)"]
["Accesorios estándar","LOT10 Energy Label","","","","","LOT10 Energy Label","","LOT10 Energy Label"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","","","","","","51"]
["","Calefacción","","Nom.","dBA","","","","","","51"]