{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":8,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXM-R / ARXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXM25R2V1B / ARXM25A5V1B","ATXM25R5V1B / ARXM25A5V1B","ATXM35R2V1B / ARXM35A5V1B","ATXM35R5V1B / ARXM35A5V1B"]
["Capacidad de refrigeración","Mín.","","kW","0.9","0.9","0.9","0.9"]
["","Nom.","","kW","2.5","2.5","3.5","3.5"]
["","Máx.","","kW","3.8","3.8","4.4","4.4"]
["Capacidad de calefacción","Mín.","","kW","0.8","0.8","0.8","0.8"]
["","Nom.","","kW","2.8","2.8","4","4"]
["","Máx.","","kW","5","5","5.5","5.5"]
["Eficiencia nominal","EER","","","5.1","5.1","4.5","4.5"]
["","COP","","","5","5","4.45","4.45"]
["","Consumo energético anual","","kWh","245","245","389","389"]
["","Directiva de etiquetado de eficiencia energética","Refrigeración","","A","A","A","A"]
["","","Calefacción","","A","A","A","A"]
["Refrigeración de habitaciones","Clase de eficiencia energética","","","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","2.5","2.5","3.5","3.5"]
["","SEER","","","9.3","9.3","9.1","9.1"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","94","94","135","135"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Clase de eficiencia energética","","","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","2.4","2.4","2.5","2.5"]
["","SCOP/A","","","5.15","5.15","5.15","5.15"]
["","Capacidad de calefacción Pdh a -10°","","kW","2.4","2.4","2.5","2.5"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","652","652","679","679"]
["Notas","","","","(1) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(1) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(1) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(1) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m."]
["","","","","(2) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(2) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(2) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(2) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m."]
["","","","","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento"]
["","","","","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos."]