{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":95,"n_cols":13,"rows_kept":95,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ATXM20R2V1B §$ ATXM20R5V1B","ATXM20R2V1B (Archived)","ATXM20R5V1B (Archived)","ATXM25R2V1B (Archived)","ATXM25R5V1B (Archived)","ATXM35R2V1B (Archived)","ATXM35R5V1B (Archived)","ATXM50R2V1B (Archived)"]
["Nivel de presión sonora","Calefacción","","Alto","dBA","39"]
["","","","Medio","dBA","34"]
["","","","Funcionamiento silencioso","dBA","20"]
["","","","Bajo","dBA","26"]
["","Refrigeración","","Medio","dBA","33"]
["","","","Funcionamiento silencioso","dBA","19"]
["","","","Bajo","dBA","25"]
["","","","Alto","dBA","41"]
["Accesorios estándar","Manual de instalación","","","","1"]
["","Manual de uso","","","","1"]
["","Mando a distancia sin cable","","","","1"]
["","Pilas secas AAA","","","","2"]
["","Soporte del mando a distancia","","","","1"]
["","Placa de montaje","","","","1"]
["","Filtro desodorizante de apatito de titanio","","","","1"]
["","Tornillos de fijación de la unidad interior","","","","2"]
["","Kit de adaptador WLAN","","","","1"]
["Sistemas de control","Controlador remoto con cable","","","","BRC073A1"]
["","Infrared remote control","","","","ARC466A67"]
["Conexiones de tubería","Líquido","","D.E.","mm","6.35"]
["","Gas","","D.E.","mm","9.50"]
["","Drenaje","","","","18"]
["Consumo","Refrigeración","","Nom.","kW","0.029"]
["","Calefacción","","Nom.","kW","0.023"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","","dBA","58"]
["","Calefacción","","","dBA","55"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","778"]
["","","","Profundidad","mm","272"]
["","","","Altura","mm","295"]
["Carcasa","Colour","","","","Blanco"]
["Peso","Unidad","","","kg","10.0"]
["Ventilador","Caudal de aire","Calefacción","Alto","m³/min","9.3"]
["","","","Medio","m³/min","8.2"]
["","","","Bajo","m³/min","6.2"]
["","","","Funcionamiento silencioso","m³/min","5.1"]
["","","Refrigeración","Bajo","m³/min","5.7"]
["","","","Medio","m³/min","7.5"]
["","","","Alto","m³/min","10.5"]
["","","","Funcionamiento silencioso","m³/min","4.3"]
["Power supply","Fase","","","","1~"]
["","Nombre","","","","V1"]
["","Frecuencia","","","Hz","50"]
["","Tensión","","","V","220-240"]
["Notas","","","","","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH; longitud de tubería equivalente 5m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH; longitud de tubería equivalente 5m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH; longitud de tubería equivalente 5m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH; longitud de tubería equivalente 5m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH; longitud de tubería equivalente 5m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH; longitud de tubería equivalente 5m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH; longitud de tubería equivalente 5m","(1) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m"]
["","","","","","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH; longitud de tubería equivalente 5m"]
["Consumo","Refrigeración","","Nom.","kW","","0.029","0.029","0.029","0.029","0.03","0.03","0.03"]
["","Calefacción","","Nom.","kW","","0.023","0.023","0.022","0.022","0.027","0.027","0.032"]
["Carcasa","Color","","","","","Blanco","Blanco","Blanco","Blanco","Blanco","Blanco","Blanco"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","","295","295","295","295","295","295","299"]
["","","","Anchura","mm","","778","778","778","778","778","778","998"]
["","","","Profundidad","mm","","272","272","272","272","272","272","292"]
["Peso","Unidad","","","kg","","10","10","10","10","10","10","14.5"]
["Ventilador","Caudal de aire","Refrigeración","Alto","m³/min","","10.5","10.5","10.5","10.5","11.3","11.3","15.8"]
["","","","Medio","m³/min","","7.5","7.5","7.6","7.6","7.8","7.8","14"]
["","","","Bajo","m³/min","","5.7","5.7","5.7","5.7","6","6","11.4"]
["","","","Funcionamiento silencioso","m³/min","","4.3","4.3","4.1","4.1","4.2","4.2","8.3"]
["","","Calefacción","Alto","m³/min","","9.3","9.3","9.8","9.8","9.8","9.8","15.8"]
["","","","Medio","m³/min","","8.2","8.2","8","8","8.5","8.5","14.2"]
["","","","Bajo","m³/min","","6.2","6.2","6.3","6.3","6.5","6.5","12"]
["","","","Funcionamiento silencioso","m³/min","","5.1","5.1","4.9","4.9","4.9","4.9","10.5"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","","dBA","","58","58","58","58","58","58","58"]
["","Calefacción","","","dBA","","55","55","55","55","55","55","58"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Alto","dBA","","41","41","41","41","45","45","44"]
["","","","Medio","dBA","","33","33","33","33","33","33","40"]
["","","","Bajo","dBA","","25","25","25","25","25","25","36"]
["","","","Funcionamiento silencioso","dBA","","19","19","19","19","19","19","27"]
["","Calefacción","","Alto","dBA","","39","39","39","39","39","39","43"]
["","","","Medio","dBA","","34","34","34","34","35","35","39"]
["","","","Bajo","dBA","","26","26","27","27","28","28","34"]
["","","","Funcionamiento silencioso","dBA","","20","20","20","20","20","20","31"]
["Conexiones de tubería","Líquido","","D.E.","mm","","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gas","","D.E.","mm","","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","12.7"]
["","Drenaje","","","","","18","18","18","18","18","18","18"]
["Sistemas de control","Mando a distancia por infrarrojos","","","","","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67"]
["","Controlador remoto con cable","","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Accesorios estándar","Installation manual","","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Wireless remote control","","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","WLAN adapter kit","","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Operation manual","","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Titanium apatite deodorizing filter","","","","","1","1","1","1","1","1","2"]
["","Indoor unit fixing screws","","","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Mounting plate","","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Remote control holder","","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Alimentación eléctrica","Nombre","","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Fase","","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Accesorios estándar","Silver particle filter","","","","","","","","","","","1"]