{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXP-K3 / ARXP-K3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXP20K3V1B / ARXP20K3V1B","ATXP25K3V1B / ARXP25K3V1B","ATXP35K3V1B / ARXP35K3V1B"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","kW","","2.50","3.50"]
["Eficiencia nominal","EER","","","","3.79","3.45"]
["","COP","","","","4.36","4.02"]
["","Directiva de etiquetado de eficiencia energética","Refrigeración","","","A","A"]
["","","Calefacción","","","A","A"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","kW","","3.00","4.00"]
["Notas","","","","","(1) - Refrigeración: T2: temp. interior 26,6°CBS, 19,4°CBH; temp. exterior 48 °CBS [Btu/h/W]","(1) - Refrigeración: T2: temp. interior 26,6°CBS, 19,4°CBH; temp. exterior 48 °CBS [Btu/h/W]"]
["","","","","","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m."]
["","","","","","(3) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(3) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos."]
["Unidad exterior","","","","ARXP20K3V1B"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","kW","2.00"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","kW","2.50"]
["Eficiencia nominal","EER","","","3.98"]
["","COP","","","4.77"]
["","Directiva de etiquetado de eficiencia energética","Refrigeración","","A"]
["","","Calefacción","","A"]
["Refrigeración de habitaciones","Clase de eficiencia energética","","","A++"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","2.00"]
["","SEER","","","6.75"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","104"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Clase de eficiencia energética","","","A++"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","2.20"]
["","SCOP/A","","","4.64"]
["","Capacidad de calefacción Pdh a -10°","","kW","2.19"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","664"]