{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":11,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","BS1Q-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","BS1Q10ACV1B","BS1Q16ACV1B","BS1Q25ACV1B","BS1Q10A7V1B (Archived)","BS1Q16A7V1B (Archived)","BS1Q25A7V1B (Archived)"]
["Índice de capacidad máxima de las unidades interiores conectables","","","","","15 < x ≤ 100","100<x≤160","160<x≤250","15 < x ≤ 100","100<x≤160","160<x≤250"]
["Número máximo de unidades interiores conectables","","","","","6","8","8","6","8","8"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","207","207","207","207","207","207"]
["","","","Anchura","mm","388","388","388","388","388","388"]
["","","","Profundidad","mm","326","326","326","326","326","326"]
["Peso","Unidad","","","kg","12","12","15","12","12","15"]
["Conexiones de tubería","Unidad exterior","Líquido","Tipo","","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada"]
["","","","D.E.","mm","9.52","9.52","9.52","9.5","9.5","9.5"]
["","","Gas","Tipo","","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada"]
["","","","D.E.","mm","15.9","15.9","22.2","15.9","15.9","22.2"]
["","","Gas de descarga","Tipo","","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada"]
["","","","D.E.","mm","12.7","12.7","19.1","12.7","12.7","19.1"]
["","Unidad interior","Líquido","Tipo","","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada"]
["","","","D.E.","mm","9.52","9.52","9.52","9.5","9.5","9.5"]
["","","Gas","Tipo","","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada"]
["","","","D.E.","mm","15.9","15.9","22.2","15.9","15.9","22.2"]
["Consumo","Refrigeración","","Nom.","kW","0.005","0.005","0.005","0.005","0.005","0.005"]
["","Calefacción","","Nom.","kW","0.005","0.005","0.005","0.005","0.005","0.005"]
["Accesorios estándar","Manual de instalación","","","","Manual de instalación","Manual de instalación","Manual de instalación","Manual de instalación","Manual de instalación","Manual de instalación"]
["","Aislamiento","","","","Aislamiento","Aislamiento","Aislamiento","Aislamiento","Aislamiento","Aislamiento"]
["","Tubería auxiliar","","","","Tubería auxiliar","Tubería auxiliar","Tubería auxiliar","Tubería auxiliar","Tubería auxiliar","Tubería auxiliar"]
["","Abrazaderas","","","","Abrazaderas","Abrazaderas","Abrazaderas","Abrazaderas","Abrazaderas","Abrazaderas"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notas","","","","","(1) - En caso de conectar una unidad interior de tipo 15-50, utilice el tubo accesorio para que coincida con el tubo de obra. Asegúrese de soldar la conexión entre el tubo accesorio y el tubo de obra.","(1) - En caso de conectar una unidad interior de tipo 150-160, utilice el tubo accesorio para que coincida con el tubo de obra. Asegúrese de soldar la conexión entre el tubo accesorio y el tubo de obra.","(1) - En caso de conectar una unidad interior de tipo 160-200, utilice el tubo accesorio para que coincida con el tubo de obra. Asegúrese de soldar la conexión entre el tubo accesorio y el tubo de obra.","(1) - En caso de conectar una unidad interior de tipo 15-50, utilice el tubo accesorio para que coincida con el tubo de obra. Asegúrese de soldar la conexión entre el tubo accesorio y el tubo de obra.","(1) - En caso de conectar una unidad interior de tipo 150-160, utilice el tubo accesorio para que coincida con el tubo de obra. Asegúrese de soldar la conexión entre el tubo accesorio y el tubo de obra.","(1) - En caso de conectar una unidad interior de tipo 160-200, utilice el tubo accesorio para que coincida con el tubo de obra. Asegúrese de soldar la conexión entre el tubo accesorio y el tubo de obra."]
["","","","","","(2) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(2) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(2) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(2) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(2) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(2) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos."]
["","","","","","(3) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(3) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(3) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(3) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(3) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(3) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%."]
["","","","","","(4) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(4) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(4) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(4) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(4) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(4) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(5) - MFA ≤ 4 x FLA","(5) - MFA ≤ 4 x FLA","(5) - MFA ≤ 4 x FLA","(5) - MFA ≤ 4 x FLA","(5) - MFA ≤ 4 x FLA","(5) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(6) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 15A","(6) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 15A","(6) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 15A","(6) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 15A","(6) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 15A","(6) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 15A"]
["","","","","","(7) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(7) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(7) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(7) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(7) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(7) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA."]
["","","","","","(8) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(8) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(8) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(8) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(8) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(8) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor."]