{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CHVX-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","CHVX07S18AJ4V","CHVX07S18AJ9W","CHVX07S23AJ4V","CHVX07S23AJ9W"]
["Carcasa","Color","","","","Blanco + Negro","Blanco + Negro","Blanco + Negro","Blanco + Negro"]
["","Material","","","","Planchas metálicas revestidas","Planchas metálicas revestidas","Planchas metálicas revestidas","Planchas metálicas revestidas"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","1655","1655","1855","1855"]
["","","","Anchura","mm","597","597","597","597"]
["","","","Profundidad","mm","634","634","634","634"]
["Peso","Unidad","","","kg","113","113","121","121"]
["PED","Categoría","","","","Consulte la nota 1","Consulte la nota 1","Consulte la nota 1","Consulte la nota 1"]
["Nivel de potencia sonora","Nom.","","","dBA","44.0 (5)","44.0 (5)","44.0 (5)","44.0 (5)"]
["Nivel de presión sonora","Nom.","","","dBA","30.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)"]
["Límites de funcionamiento","Calefacción","Lado del agua","Mín.","°C","18 (6)","18 (6)","18 (6)","18 (6)"]
["","","","Máx.","°C","55 (6)","55 (6)","55 (6)","55 (6)"]
["","Refrigeración","Ambiente","Mín.","°CBS","10 (6)","10 (6)","10 (6)","10 (6)"]
["","","Lado del agua","Mín.","°C","18 (6)","18 (6)","18 (6)","18 (6)"]
["","","","Máx.","°C","22 (6)","22 (6)","22 (6)","22 (6)"]
["Alimentación eléctrica","Nombre","","","","Consulte la nota 7","Consulte la nota 7","Consulte la nota 7","Consulte la nota 7"]
["Calentador eléctrico","Alimentación eléctrica","","Nombre","","4V","9W","4V","9W"]
["","","","Fase","","1~ / 3~","3~","1~ / 3~","3~"]
["","","","Frecuencia","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Tensión","V","230/400","400","230/400","400"]
["","Fusibles recomendados","","","A","0.000 (8)","0.000 (8)","0.000 (8)","0.000 (8)"]
["Notas","","","","","(1) - Montaje ≤ categoría I: excluida de 2014/68/EU conforme al artículo 1, 2f","(1) - Montaje ≤ categoría I: excluida de 2014/68/EU conforme al artículo 1, 2f","(1) - Montaje ≤ categoría I: excluida de 2014/68/EU conforme al artículo 1, 2f","(1) - Montaje ≤ categoría I: excluida de 2014/68/EU conforme al artículo 1, 2f"]
["","","","","","(2) - El área de funcionamiento se amplía para reducir los caudales, solo en caso de que la unidad funcione solamente con la bomba de calor. (Sin arranque, sin calentador de reserva, sin desescarche).","(2) - El área de funcionamiento se amplía para reducir los caudales, solo en caso de que la unidad funcione solamente con la bomba de calor. (Sin arranque, sin calentador de reserva, sin desescarche).","(2) - El área de funcionamiento se amplía para reducir los caudales, solo en caso de que la unidad funcione solamente con la bomba de calor. (Sin arranque, sin calentador de reserva, sin desescarche).","(2) - El área de funcionamiento se amplía para reducir los caudales, solo en caso de que la unidad funcione solamente con la bomba de calor. (Sin arranque, sin calentador de reserva, sin desescarche)."]
["","","","","","(3) - Basado en una dT de 45 K","(3) - Basado en una dT de 45 K","(3) - Basado en una dT de 45 K","(3) - Basado en una dT de 45 K"]
["","","","","","(4) - Incluyendo tubería + intercambiador de calor de placas + calentador de reserva (sin vaso de expansión)","(4) - Incluyendo tubería + intercambiador de calor de placas + calentador de reserva (sin vaso de expansión)","(4) - Incluyendo tubería + intercambiador de calor de placas + calentador de reserva (sin vaso de expansión)","(4) - Incluyendo tubería + intercambiador de calor de placas + calentador de reserva (sin vaso de expansión)"]
["","","","","","(5) - Medido con una caída de presión de 10 kPa en el sistema de calefacción con unas condiciones de funcionamiento de agua de salida de 47-55°C en una habitación con una temperatura ambiente de 20°C. BS/BH 7°C/6°.","(5) - Medido con una caída de presión de 10 kPa en el sistema de calefacción con unas condiciones de funcionamiento de agua de salida de 47-55°C en una habitación con una temperatura ambiente de 20°C. BS/BH 7°C/6°.","(5) - Medido con una caída de presión de 10 kPa en el sistema de calefacción con unas condiciones de funcionamiento de agua de salida de 47-55°C en una habitación con una temperatura ambiente de 20°C. BS/BH 7°C/6°.","(5) - Medido con una caída de presión de 10 kPa en el sistema de calefacción con unas condiciones de funcionamiento de agua de salida de 47-55°C en una habitación con una temperatura ambiente de 20°C. BS/BH 7°C/6°."]
["","","","","","(6) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento.","(6) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento.","(6) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento.","(6) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento."]
["","","","","","(7) - La alimentación eléctrica del hidrokit mencionado anteriormente es únicamente para el calentador de reserva. La caja de interruptores y la bomba de la caja hidráulica se alimentan a través de la unidad exterior. El depósito de agua caliente doméstica opcional tiene una alimentación eléctrica independiente.","(7) - La alimentación eléctrica del hidrokit mencionado anteriormente es únicamente para el calentador de reserva. La caja de interruptores y la bomba de la caja hidráulica se alimentan a través de la unidad exterior. El depósito de agua caliente doméstica opcional tiene una alimentación eléctrica independiente.","(7) - La alimentación eléctrica del hidrokit mencionado anteriormente es únicamente para el calentador de reserva. La caja de interruptores y la bomba de la caja hidráulica se alimentan a través de la unidad exterior. El depósito de agua caliente doméstica opcional tiene una alimentación eléctrica independiente.","(7) - La alimentación eléctrica del hidrokit mencionado anteriormente es únicamente para el calentador de reserva. La caja de interruptores y la bomba de la caja hidráulica se alimentan a través de la unidad exterior. El depósito de agua caliente doméstica opcional tiene una alimentación eléctrica independiente."]
["","","","","","(8) - Consulte el diagrama de cableado y el manual de instalación para conocer el fusible correcto recomendado en función de la fuente de alimentación y la conexión a la red.","(8) - Consulte el diagrama de cableado y el manual de instalación para conocer el fusible correcto recomendado en función de la fuente de alimentación y la conexión a la red.","(8) - Consulte el diagrama de cableado y el manual de instalación para conocer el fusible correcto recomendado en función de la fuente de alimentación y la conexión a la red.","(8) - Consulte el diagrama de cableado y el manual de instalación para conocer el fusible correcto recomendado en función de la fuente de alimentación y la conexión a la red."]