{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":8,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CTXF-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","CTXF20F5V1B","CTXF25F5V1B","CTXF35F5V1B"]
["Consumo","Refrigeración","","Nom.","kW","0.023","0.023","0.029"]
["","Calefacción","","Nom.","kW","0.023","0.023","0.023"]
["Carcasa","Color","","","","Blanco","Blanco","Blanco"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","286","286","286"]
["","","","Anchura","mm","770","770","770"]
["","","","Profundidad","mm","225","225","225"]
["Peso","Unidad","","","kg","8.5","8.5","9"]
["Ventilador","Caudal de aire","Refrigeración","Alto","m³/min","9.8","9.8","10.9"]
["","","","Medio","m³/min","8","8","7"]
["","","","Bajo","m³/min","6","6","5.7"]
["","","","Funcionamiento silencioso","m³/min","4.3","4.3","4.6"]
["","","Calefacción","Alto","m³/min","10.4","10.4","9.3"]
["","","","Medio","m³/min","8.3","8.4","7.5"]
["","","","Bajo","m³/min","6.2","6.4","6"]
["","","","Funcionamiento silencioso","m³/min","5.3","5.3","5.2"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","","dBA","53","54","54"]
["","Calefacción","","","dBA","55","55","56"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Alto","dBA","39","40","56"]
["","","","Medio","dBA","33","33"]
["","","","Bajo","dBA","25","26"]
["","","","Funcionamiento silencioso","dBA","20","20"]
["","Calefacción","","Alto","dBA","39","40","40"]
["","","","Medio","dBA","33","34","35"]
["","","","Bajo","dBA","28","28","29"]
["","","","Funcionamiento silencioso","dBA","21","21","21"]
["Conexiones de tubería","Líquido","","D.E.","mm","6","6","6"]
["","Gas","","D.E.","mm","9.5","9.5","9.5"]
["","Drenaje","","","","18","18","18"]
["Sistemas de control","Mando a distancia por infrarrojos","","","","ARC480A93","ARC480A93","ARC480A93"]
["","Controlador remoto con cable","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Accesorios estándar","Installation manual","","","","1","1","1"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","2","2","2"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1"]
["","Operation manual","","","","1","1","1"]
["","Indoor unit fixing screws","","","","2","2","2"]
["","Infrared remote control","","","","1","1","1"]
["","Mounting plate","","","","1","1","1"]
["","Remote control holder","","","","1","1","1"]
["Alimentación eléctrica","Fase","","","","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","220-440","220-440","220-440"]
["Notas","","","","","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m (horizontal)","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m (horizontal)","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m (horizontal)"]
["","","","","","(3) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(3) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(3) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos."]