{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":8,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CTXM-R / 2MXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","CTXM15R5V1B / CTXM15R5V1B / 2MXM40A2V1B9","CTXM15R2V1B / CTXM15R2V1B / 2MXM40A2V1B9","CTXM15R5V1B / CTXM15R5V1B / 2MXM50A2V1B9","CTXM15R2V1B / CTXM15R2V1B / 2MXM50A2V1B9"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","kW","3.00","3.00","3.00"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","kW","3.50","3.50","4.00"]
["Eficiencia nominal","Annual energy consumption","","kWh","302","302","310"]
["","COP","","","4.35","4.35","4.58"]
["","EER","","","4.97","4.97","4.84"]
["","Directiva de etiquetado de eficiencia energética","Refrigeración","","A","A","A"]
["","","Calefacción","","A","A","A"]
["Notas","","","","(1) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m."]
["","","","","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m."]
["","","","","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento"]
["","","","","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos."]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","kW","","","","3.00"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","kW","","","","4.00"]
["Eficiencia nominal","EER","","","","","","4.84"]
["","COP","","","","","","4.58"]
["","Consumo energético anual","","kWh","","","","310"]
["","Directiva de etiquetado de eficiencia energética","Refrigeración","","","","","A"]
["","","Calefacción","","","","","A"]
["Refrigeración de habitaciones","Clase de eficiencia energética","","","","","","A+++"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","","","","3.00"]
["","SEER","","","","","","8.81"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","","","","119"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Clase de eficiencia energética","","","","","","A++"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","","","","3.30"]
["","SCOP/A","","","","","","4.76"]
["","Capacidad de calefacción Pdh a -10°","","kW","","","","2.65"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","","","","971"]
["Rango de eficiencia energética","","","","","","","A+++ ~ D"]