{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":12,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CYVS-DK-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","CYVS100DK80FBC","CYVS100DK80FSC","CYVS150DK80FBC","CYVS150DK80FSC","CYVS200DK100FBC","CYVS200DK100FSC","CYVS250DK140FBC","CYVS250DK140FSC"]
["Accesorios estándar","Cable de baja tensión 1x25m + 2x5m","","","Cable de baja tensión 1x25m + 2x5m","Cable de baja tensión 1x25m + 2x5m","Cable de baja tensión 1x25m + 2x5m","Cable de baja tensión 1x25m + 2x5m","Cable de baja tensión 1x25m + 2x5m","Cable de baja tensión 1x25m + 2x5m","Cable de baja tensión 1x25m + 2x5m","Cable de baja tensión 1x25m + 2x5m"]
["Anchura de la compuerta","Máx.","","m","1.0","1.0","1.5","1.5","2.0","2.0","2.5","2.5"]
["Refrigerante","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tipo","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Dimensiones","Unidad","Anchura","mm","1,000","1,000","1,500","1,500","2,000","2,000","2,500","2,500"]
["","","Profundidad","mm","590","590","590","590","590","590","590","590"]
["","","Altura","mm","270","270","270","270","270","270","270","270"]
["Carcasa","Material","","","Chapa de acero electrogalvanizado","Chapa de acero electrogalvanizado","Chapa de acero electrogalvanizado","Chapa de acero electrogalvanizado","Chapa de acero electrogalvanizado","Chapa de acero electrogalvanizado","Chapa de acero electrogalvanizado","Chapa de acero electrogalvanizado"]
["","Color","","","RAL9016","RAL9006","RAL9016","RAL9006","RAL9016","RAL9006","RAL9016","RAL9006"]
["Peso","Unidad","","kg","56","56","66","66","83","83","107","107"]
["Altura de la compuerta","Máx.","","m","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)"]
["Conexiones de tubería","Liquid","OD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","D.E.","mm","16.0","16.0","16.0","16.0","16.0","16.0","19.0","19.0"]
["Power input","Calefacción","Nom.","kW","","0.23","0.35","0.35","0.46","0.46","0.58","0.58"]
["","Sólo ventilador","Nom.","kW","0.23","0.23","0.35","0.35","0.46","0.46","0.58","0.58"]
["Espacio necesario en el falso techo >","mm","","","420","420","420","420","420","420","420","420"]
["Power supply","Frecuencia","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensión","","V","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Notas","","","","(1) - Nivel de instalación B: ajuste estándar, consulte el libro de datos o el manual de instalación para obtener más detalles (sólo un nivel de instalación disponible)","(1) - Nivel de instalación B: ajuste estándar, consulte el libro de datos o el manual de instalación para obtener más detalles (sólo un nivel de instalación disponible)","(1) - Nivel de instalación B: ajuste estándar, consulte el libro de datos o el manual de instalación para obtener más detalles (sólo un nivel de instalación disponible)","(1) - Nivel de instalación B: ajuste estándar, consulte el libro de datos o el manual de instalación para obtener más detalles (sólo un nivel de instalación disponible)","(1) - Nivel de instalación B: ajuste estándar, consulte el libro de datos o el manual de instalación para obtener más detalles (sólo un nivel de instalación disponible)","(1) - Nivel de instalación B: ajuste estándar, consulte el libro de datos o el manual de instalación para obtener más detalles (sólo un nivel de instalación disponible)","(1) - Nivel de instalación B: ajuste estándar, consulte el libro de datos o el manual de instalación para obtener más detalles (sólo un nivel de instalación disponible)","(1) - Nivel de instalación B: ajuste estándar, consulte el libro de datos o el manual de instalación para obtener más detalles (sólo un nivel de instalación disponible)"]
["","","","","(2) - Condiciones favorables: centro comercial cubierto o entrada con puerta giratoria","(2) - Condiciones favorables: centro comercial cubierto o entrada con puerta giratoria","(2) - Condiciones favorables: centro comercial cubierto o entrada con puerta giratoria","(2) - Condiciones favorables: centro comercial cubierto o entrada con puerta giratoria","(2) - Condiciones favorables: centro comercial cubierto o entrada con puerta giratoria","(2) - Condiciones favorables: centro comercial cubierto o entrada con puerta giratoria","(2) - Condiciones favorables: centro comercial cubierto o entrada con puerta giratoria","(2) - Condiciones favorables: centro comercial cubierto o entrada con puerta giratoria"]
["","","","","(3) - Condiciones normales: poco viento directo, sin puertas contiguas abiertas, y edificio únicamente con planta baja","(3) - Condiciones normales: poco viento directo, sin puertas contiguas abiertas, y edificio únicamente con planta baja","(3) - Condiciones normales: poco viento directo, sin puertas contiguas abiertas, y edificio únicamente con planta baja","(3) - Condiciones normales: poco viento directo, sin puertas contiguas abiertas, y edificio únicamente con planta baja","(3) - Condiciones normales: poco viento directo, sin puertas contiguas abiertas, y edificio únicamente con planta baja","(3) - Condiciones normales: poco viento directo, sin puertas contiguas abiertas, y edificio únicamente con planta baja","(3) - Condiciones normales: poco viento directo, sin puertas contiguas abiertas, y edificio únicamente con planta baja","(3) - Condiciones normales: poco viento directo, sin puertas contiguas abiertas, y edificio únicamente con planta baja"]
["","","","","(4) - Condiciones desfavorables: instalación en una esquina, varias plantas y/o una escalera abierta","(4) - Condiciones desfavorables: instalación en una esquina, varias plantas y/o una escalera abierta","(4) - Condiciones desfavorables: instalación en una esquina, varias plantas y/o una escalera abierta","(4) - Condiciones desfavorables: instalación en una esquina, varias plantas y/o una escalera abierta","(4) - Condiciones desfavorables: instalación en una esquina, varias plantas y/o una escalera abierta","(4) - Condiciones desfavorables: instalación en una esquina, varias plantas y/o una escalera abierta","(4) - Condiciones desfavorables: instalación en una esquina, varias plantas y/o una escalera abierta","(4) - Condiciones desfavorables: instalación en una esquina, varias plantas y/o una escalera abierta"]
["","","","","(5) - Nivel de presión sonora (3m)","(5) - Nivel de presión sonora (3m)","(5) - Nivel de presión sonora (3m)","(5) - Nivel de presión sonora (3m)","(5) - Nivel de presión sonora (3m)","(5) - Nivel de presión sonora (3m)","(5) - Nivel de presión sonora (3m)","(5) - Nivel de presión sonora (3m)"]
["","","","","(6) - Las conexiones de las tuberías y del cableado se encuentran en la parte superior de la unidad.","(6) - Las conexiones de las tuberías y del cableado se encuentran en la parte superior de la unidad.","(6) - Las conexiones de las tuberías y del cableado se encuentran en la parte superior de la unidad.","(6) - Las conexiones de las tuberías y del cableado se encuentran en la parte superior de la unidad.","(6) - Las conexiones de las tuberías y del cableado se encuentran en la parte superior de la unidad.","(6) - Las conexiones de las tuberías y del cableado se encuentran en la parte superior de la unidad.","(6) - Las conexiones de las tuberías y del cableado se encuentran en la parte superior de la unidad.","(6) - Las conexiones de las tuberías y del cableado se encuentran en la parte superior de la unidad."]
["","","","","(7) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(7) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(7) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(7) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(7) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(7) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(7) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(7) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero"]