{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EABX-D6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EABX16DF6V","EABX16DA6V (Archived)"]
["Nivel de presión sonora","Nom.","","","dBA","30.0 (5)","30.0 (5)"]
["Rango de funcionamiento","Refrigeración","Ambiente","Mín.","°CBS","0 (6)","0 (6)"]
["","","Lado del agua","Máx.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Mín.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","Calefacción","Lado del agua","Máx.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Min.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["Nivel de potencia sonora","Nom.","","","dBA","44.0 (4)","44.0 (4)"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","440","440"]
["","","","Profundidad","mm","390","390"]
["","","","Altura","mm","840","840"]
["Carcasa","Material","","","","Resina, metal laminado","Resina, metal laminado"]
["","Color","","","","Blanco + Negro","Blanco + Negro"]
["Peso","Unidad","","","kg","38.0","38.0"]
["Calentador eléctrico","Fusibles recomendados","","","A","20.000 (9)","20.000 (9)"]
["","Alimentación eléctrica","","Frecuencia","Hz","50","50"]
["","","","Tensión","V","230","230"]
["","","","Nombre","","6V3","6V3"]
["","","","Fase","","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["Power supply","Nombre","","","","Consulte la nota 8","Consulte la nota 8"]
["Notas","","","","","(1) - El área de funcionamiento se amplía para reducir los caudales, solo en caso de que la unidad funcione solamente con la bomba de calor. (Sin arranque, sin calentador de reserva, sin desescarche).","(1) - El área de funcionamiento se amplía para reducir los caudales, solo en caso de que la unidad funcione solamente con la bomba de calor. (Sin arranque, sin calentador de reserva, sin desescarche)."]
["","","","","","(2) - Tuberías y calentador de reserva incluidos; no incluye el vaso de expansión.","(2) - Tuberías y calentador de reserva incluidos; no incluye el vaso de expansión."]
["","","","","","(3) - Sin contar el volumen de agua en la unidad. Este volumen de agua mínimo es suficiente para la mayoría de las aplicaciones. Durante procesos críticos, puede que se necesite más agua.","(3) - Sin contar el volumen de agua en la unidad. Este volumen de agua mínimo es suficiente para la mayoría de las aplicaciones. Durante procesos críticos, puede que se necesite más agua."]
["","","","","","(4) - Medido con una caída de presión de 10 kPa en el sistema de calefacción con unas condiciones de funcionamiento de agua de salida de 47-55°C en una habitación con una temperatura ambiente de 20°C. BS/BH 7°C/6°.","(4) - Medido con una caída de presión de 10 kPa en el sistema de calefacción con unas condiciones de funcionamiento de agua de salida de 47-55°C en una habitación con una temperatura ambiente de 20°C. BS/BH 7°C/6°."]
["","","","","","(5) - Valor medido en una cámara anecoica a 1 m de distancia de la unidad. Es un valor relativo que depende de la distancia y el entorno acústico. La presión sonora se mide con una caída de presión de 10 kPa en el sist. de calef. con unas condiciones de func. de agua de salida de 47-55°C en una habitación con una temp. ambiente de 20°C.","(5) - Valor medido en una cámara anecoica a 1 m de distancia de la unidad. Es un valor relativo que depende de la distancia y el entorno acústico. La presión sonora se mide con una caída de presión de 10 kPa en el sist. de calef. con unas condiciones de func. de agua de salida de 47-55°C en una habitación con una temp. ambiente de 20°C."]
["","","","","","(6) - Consulte los límites de funcionamiento de la unidad.","(6) - Consulte los límites de funcionamiento de la unidad."]
["","","","","","(7) - En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación.","(7) - En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación."]
["","","","","","(8) - La alimentación eléctrica del hidrokit mencionado anteriormente es únicamente para el calentador de reserva. La caja de interruptores y la bomba de la caja hidráulica se alimentan a través de la unidad exterior. El depósito de agua caliente doméstica opcional tiene una alimentación eléctrica independiente.","(8) - La alimentación eléctrica del hidrokit mencionado anteriormente es únicamente para el calentador de reserva. La caja de interruptores y la bomba de la caja hidráulica se alimentan a través de la unidad exterior. El depósito de agua caliente doméstica opcional tiene una alimentación eléctrica independiente."]
["","","","","","(9) - 4 polos 20 A curva 400 V clase de desconexión C (consulte el diagrama de cableado)","(9) - 4 polos 20 A curva 400 V clase de desconexión C (consulte el diagrama de cableado)"]