{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":9,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBBX-D6V / ERLA11-14DW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBBX11DF6V / ERLA11DAW1","EBBX11DF6V / ERLA11D2W1","EBBX16DF6V / ERLA14DAW1","EBBX16DF6V / ERLA14D2W1"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","","kW","10.6 (1), 9.82 (2)","10.6 (1), 9.82 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","","kW","11.2 (3), 12.0 (4)","11.2 (3), 12.0 (4)","13.1 (3), 13.3 (4)","13.1 (3), 13.3 (4)"]
["Consumo","Calefacción","","Nom.","kW","2.18 (1), 2.68 (2)","2.18 (1), 2.68 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)"]
["","Refrigeración","","Nom.","kW","3.43 (3), 2.52 (4)","3.43 (3), 2.52 (4)","4.32 (3), 2.86 (4)","4.32 (3), 2.86 (4)"]
["COP","","","","","4.83 (1), 3.66 (2)","4.83 (1), 3.66 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)"]
["EER","","","","","3.26 (3), 4.75 (4)","3.26 (3), 4.75 (4)","3.02 (3), 4.66 (4)","3.02 (3), 4.66 (4)"]
["SEER","","","","","5.92 (5)","5.92 (5)","5.89 (5)","5.89 (5)"]
["Calefacción de habitaciones","Temperatura del agua de salida en clima medio 55°C","General","SCOP","","3.27","3.27","3.26","3.26"]
["Calef. de habitaciones","Temp. del agua de salida, clima medio 55°C","General","Clase de efic. estac. de calef. de habitaciones","","A++","A++","A++","A++"]
["Calefacción de habitaciones","Temperatura del agua de salida en clima medio 35°C","General","SCOP","","4.72","4.72","4.68","4.68"]
["Calef. de habitaciones","Temp. del agua de salida, clima medio 35°C","General","Clase de efic. estac. de calef. de habitaciones","","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Notas","","","","","(1) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(3) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(3) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(3) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(3) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS"]
["","","","","","(4) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(4) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(4) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(4) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS"]
["","","","","","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825"]
["","","","","","(6) - Condición 1: refrigeración Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Condición 1: refrigeración Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Condición 1: refrigeración Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Condición 1: refrigeración Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(7) - Condición 2: refrigeración Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(7) - Condición 2: refrigeración Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(7) - Condición 2: refrigeración Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(7) - Condición 2: refrigeración Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(8) - Medido con una caída de presión de 10 kPa en el sistema de calefacción con unas condiciones de funcionamiento de agua de salida de 47-55°C en una habitación con una temperatura ambiente de 20°C. BS/BH 7°C/6°.","(8) - Medido con una caída de presión de 10 kPa en el sistema de calefacción con unas condiciones de funcionamiento de agua de salida de 47-55°C en una habitación con una temperatura ambiente de 20°C. BS/BH 7°C/6°.","(8) - Medido con una caída de presión de 10 kPa en el sistema de calefacción con unas condiciones de funcionamiento de agua de salida de 47-55°C en una habitación con una temperatura ambiente de 20°C. BS/BH 7°C/6°.","(8) - Medido con una caída de presión de 10 kPa en el sistema de calefacción con unas condiciones de funcionamiento de agua de salida de 47-55°C en una habitación con una temperatura ambiente de 20°C. BS/BH 7°C/6°."]