{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":7,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBLQ05CAV3","EBLQ07CAV3"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","","kW","4.4, 4.03","7, 6.9"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","","kW","3.88, 3.99","5.2, 5.15"]
["Consumo","Refrigeración","","Nom.","kW","0.95, 1.93","1.37, 2.69"]
["","Calefacción","","Nom.","kW","0.88, 1.13","1.55, 2.45"]
["COP","","","","","5, 3.58","4.52, 3.42"]
["EER","","","","","4.07, 2.07","3.8, 2.1"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","735","735"]
["","","","Anchura","mm","1090","1090"]
["","","","Profundidad","mm","350","350"]
["Peso","Unidad","","","kg","76","80"]
["Ventilador","Caudal de aire","Calefacción","Alto","m³/min","45.0","47.0"]
["","","Refrigeración","Alto","m³/min","52.5","52.5"]
["Límites de funcionamiento","Calefacción","Lado del agua","Mín.","°C","15","15"]
["","","","Máx.","°C","55.0","55.0"]
["","Refrigeración","Ambiente","Mín.","°CBS","10.0","10.0"]
["","","","Máx.","°CBS","43.0","43.0"]
["","","Lado del agua","Mín.","°C","5.00","5.00"]
["","","","Máx.","°C","22.0","22.0"]
["","Agua caliente sanitaria","Ambiente","Mín.","°CBS","-25.0","-25.0"]
["","","","Máx.","°CBS","35.0","35.0"]
["","","Lado del agua","Mín.","°C","25","25"]
["","","","Máx.","°C","80","80"]
["Nivel de potencia sonora","Calefacción","","Nom.","dBA","61","62"]
["","Refrigeración","","Nom.","dBA","63","63"]
["Nivel de presión sonora","Calefacción","","Nom.","dBA","48","49"]
["","Refrigeración","","Nom.","dBA","48","50"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2088","2088"]
["","Carga","","","kg","1.3","1.45"]
["","Carga","","","tCO2Eq","2.714","3.027"]
["Calefacción de habitaciones","Temperatura del agua de salida en clima medio 55°C","General","SCOP","","3.22","3.22"]
["Calef. de habitaciones","Temp. del agua de salida, clima medio 55°C","General","Clase de efic. estac. de calef. de habitaciones","","A++","A++"]
["Calefacción de habitaciones","Temperatura del agua de salida en clima medio 35°C","General","SCOP","","4.45","4.18"]
["Calef. de habitaciones","Temp. del agua de salida, clima medio 35°C","General","Clase de efic. estac. de calef. de habitaciones","","A++","A++"]
["Alimentación eléctrica","Nombre","","","","V3","V3"]
["","Fase","","","","1~","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50"]
["","Tensión","","","V","230","230"]
["Notas","","","","","(1) - Condición 1: refrigeración Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condición 1: refrigeración Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Condición 2: refrigeración Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Condición 2: refrigeración Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Inferior si hay un calentador de reserva instalado; Si no hay calentador de reserva, la bomba de calor comienza a funcionar a 10°C","(3) - Inferior si hay un calentador de reserva instalado; Si no hay calentador de reserva, la bomba de calor comienza a funcionar a 10°C"]
["","","","","","(4) - Para obtener más detalles sobre los accesorios estándar, consulte el manual de instalación/funcionamiento","(4) - Para obtener más detalles sobre los accesorios estándar, consulte el manual de instalación/funcionamiento"]
["","","","","","(5) - Rango de funcionamiento de agua caliente doméstica (unidad exterior): aumento de rango mediante calentador de reserva. Consulte el esquema independiente de rango de funcionamiento.","(5) - Rango de funcionamiento de agua caliente doméstica (unidad exterior): aumento de rango mediante calentador de reserva. Consulte el esquema independiente de rango de funcionamiento."]
["","","","","","(6) -                                             >                      50 °C BSH solo, sin funcionamiento de la bomba de calor                    ","(6) -                                             >                      50 °C BSH solo, sin funcionamiento de la bomba de calor                    "]
["","","","","","(7) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a cierta distancia de la unidad. Se trata de un valor relativo, que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más información, consulte el esquema del espectro sonoro.","(7) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a cierta distancia de la unidad. Se trata de un valor relativo, que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más información, consulte el esquema del espectro sonoro."]
["","","","","","(8) - El área de funcionamiento se amplía para reducir los caudales, solo en caso de que la unidad funcione solamente con la bomba de calor. (Sin arranque, sin calentador de reserva, sin desescarche).","(8) - El área de funcionamiento se amplía para reducir los caudales, solo en caso de que la unidad funcione solamente con la bomba de calor. (Sin arranque, sin calentador de reserva, sin desescarche)."]
["","","","","","(9) - Incluye tubería + intercambiador de calor de placas; no incluye el vaso de expansión.","(9) - Incluye tubería + intercambiador de calor de placas; no incluye el vaso de expansión."]
["","","","","","(10) - Corriente de arranque del compresor con control Inverter Daikin Altherma <= máx. corriente de funcionamiento","(10) - Corriente de arranque del compresor con control Inverter Daikin Altherma <= máx. corriente de funcionamiento"]