{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":13,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBVZ-D6V / ERLA11-14DW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBVZ16S18DJ6V / ERLA11DAW1","EBVZ16S23DJ6V / ERLA11DAW1","EBVZ16S18DJ6V / ERLA11D2W1","EBVZ16S23DJ6V / ERLA11D2W1","EBVZ16S18DJ6V / ERLA14DAW1","EBVZ16S23DJ6V / ERLA14DAW1","EBVZ16S18DJ6V / ERLA14D2W1","EBVZ16S23DJ6V / ERLA14D2W1"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","","kW","10.6 (1), 9.82 (2)","10.6 (1), 9.82 (2)","10.6 (1), 9.82 (2)","10.6 (1), 9.82 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)"]
["Consumo","Calefacción","","Nom.","kW","2.18 (1), 2.68 (2)","2.18 (1), 2.68 (2)","2.18 (1), 2.68 (2)","2.18 (1), 2.68 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)"]
["","Agua caliente sanitaria de 10°C a 50 °C","","Nom.","kWh","2.44","3.41","2.44","3.41","2.44","3.41","2.44","3.41"]
["Tiempo de calentamiento de 10°C a 50 °C","hr","","","","1 h 25 min a 7°C de temperatura ambiente","1 h 25 min a 7°C de temperatura ambiente","1 h 25 min a 7°C de temperatura ambiente","1 h 25 min a 7°C de temperatura ambiente","1 h 25 min a 7°C de temperatura ambiente","1 h 25 min a 7°C de temperatura ambiente","1 h 25 min a 7°C de temperatura ambiente","1 h 25 min a 7°C de temperatura ambiente"]
["COP","","","","","4.83 (1), 3.66 (2)","4.83 (1), 3.66 (2)","4.83 (1), 3.66 (2)","4.83 (1), 3.66 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)"]
["Calentamiento de agua caliente sanitaria","General","","Perfil de carga declarado","","L","XL","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Clima medio","","Clase de eficiencia energética de calentamiento de agua","","A+","A","A+","A","A+","A","A+","A"]
["Calefacción de habitaciones","Temperatura del agua de salida en clima medio 55°C","General","SCOP","","3.23","3.23","3.23","3.23","3.22","3.22","3.22","3.22"]
["Calef. de habitaciones","Temp. del agua de salida, clima medio 55°C","General","Clase de efic. estac. de calef. de habitaciones","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["Calefacción de habitaciones","Temperatura del agua de salida en clima medio 35°C","General","SCOP","","4.61","4.61","4.61","4.61","4.60","4.60","4.60","4.60"]
["Calef. de habitaciones","Temp. del agua de salida, clima medio 35°C","General","Clase de efic. estac. de calef. de habitaciones","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Notas","","","","","(1) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(3) - Medido con una caída de presión de 10 kPa en el sistema de calefacción con unas condiciones de funcionamiento de agua de salida de 47-55°C en una habitación con una temperatura ambiente de 20°C. BS/BH 7°C/6°.","(3) - Medido con una caída de presión de 10 kPa en el sistema de calefacción con unas condiciones de funcionamiento de agua de salida de 47-55°C en una habitación con una temperatura ambiente de 20°C. BS/BH 7°C/6°.","(3) - Medido con una caída de presión de 10 kPa en el sistema de calefacción con unas condiciones de funcionamiento de agua de salida de 47-55°C en una habitación con una temperatura ambiente de 20°C. BS/BH 7°C/6°.","(3) - Medido con una caída de presión de 10 kPa en el sistema de calefacción con unas condiciones de funcionamiento de agua de salida de 47-55°C en una habitación con una temperatura ambiente de 20°C. BS/BH 7°C/6°.","(3) - Medido con una caída de presión de 10 kPa en el sistema de calefacción con unas condiciones de funcionamiento de agua de salida de 47-55°C en una habitación con una temperatura ambiente de 20°C. BS/BH 7°C/6°.","(3) - Medido con una caída de presión de 10 kPa en el sistema de calefacción con unas condiciones de funcionamiento de agua de salida de 47-55°C en una habitación con una temperatura ambiente de 20°C. BS/BH 7°C/6°.","(3) - Medido con una caída de presión de 10 kPa en el sistema de calefacción con unas condiciones de funcionamiento de agua de salida de 47-55°C en una habitación con una temperatura ambiente de 20°C. BS/BH 7°C/6°.","(3) - Medido con una caída de presión de 10 kPa en el sistema de calefacción con unas condiciones de funcionamiento de agua de salida de 47-55°C en una habitación con una temperatura ambiente de 20°C. BS/BH 7°C/6°."]