{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":38,"n_cols":8,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EDLA04-08EV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EDLA04E2V3","EDLA06E2V3","EDLA08E2V3"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","","kW","4.30 (1), 4.60 (2)","6.00 (1), 5.90 (2)","7.50 (1), 7.80 (2)"]
["Consumo","Calefacción","","Nom.","kW","0.840 (1), 1.26 (2)","1.24 (1), 1.69 (2)","1.63 (1), 2.23 (2)"]
["COP","","","","","5.10 (1), 3.65 (2)","4.85 (1), 3.50 (2)","4.60 (1), 3.50 (2)"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","770","770","770"]
["","","","Anchura","mm","1250","1250","1250"]
["","","","Profundidad","mm","362","362","362"]
["Peso","Unidad","","","kg","88","88","88"]
["Límites de funcionamiento","Calefacción","Lado del agua","Mín.","°C","9 (3)","9 (3)","9 (3)"]
["","","","Máx.","°C","65 (3)","65 (3)","65 (3)"]
["","Agua caliente sanitaria","Ambiente","Mín.","°CBS","-27","-27","-27"]
["","","","Máx.","°CBS","35","35","35"]
["","","Lado del agua","Mín.","°C","25","25","25"]
["","","","Máx.","°C","55 (3)","55 (3)","55 (3)"]
["Nivel de potencia sonora","Calefacción","","Nom.","dBA","58.0 (1)","60.0 (1)","62.0 (1)"]
["Nivel de presión sonora","Calefacción","","Nom.","dBA","44.0 (1)","47.0 (1)","49.0 (1)"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675"]
["","Carga","","","kg","1.35","1.35","1.35"]
["","Carga","","","tCO2Eq","0.91","0.91","0.91"]
["Calefacción de habitaciones","Temperatura del agua de salida en clima medio 55°C","General","SCOP","","3.26","3.26","3.32"]
["Calef. de habitaciones","Temp. del agua de salida, clima medio 55°C","General","Clase de efic. estac. de calef. de habitaciones","","A++","A++","A++"]
["Calefacción de habitaciones","Temperatura del agua de salida en clima medio 35°C","General","SCOP","","4.48","4.47","4.56"]
["Calef. de habitaciones","Temp. del agua de salida, clima medio 35°C","General","Clase de efic. estac. de calef. de habitaciones","","A+++","A+++","A+++"]
["Componente compresor","Alimentación eléctrica principal","","Fase","","3N","3N","3N"]
["","","","Tensión","V","220","220","220"]
["Alimentación eléctrica","Nombre","","","","V3","V3","V3"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","230 +/-10%","230 +/-10%","230 +/-10%"]
["Notas","","","","","(1) - Condición 1: refrigeración Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condición 1: refrigeración Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condición 1: refrigeración Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Condición 2: refrigeración Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Condición 2: refrigeración Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Condición 2: refrigeración Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento.","(3) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento.","(3) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento."]