{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBX-E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBX08EA9W","EHBX08EF9W"]
["Carcasa","Color","","","","Blanco + Negro","Blanco + Negro"]
["","Material","","","","Resina, metal laminado","Resina, metal laminado"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","840","840"]
["","","","Anchura","mm","440","440"]
["","","","Profundidad","mm","390","390"]
["Peso","Unidad","","","kg","42.4","42.4"]
["PED","Categoría","","","","Art. 4.3, Consulte la nota 1","Art. 4.3, Consulte la nota 1"]
["Nivel de potencia sonora","Nom.","","","dBA","42 (4)","42 (4)"]
["Nivel de presión sonora","Nom.","","","dBA","28 (5)","28 (5)"]
["Límites de funcionamiento","Calefacción","Lado del agua","Mín.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Máx.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","Refrigeración","Ambiente","Mín.","°CBS","0 (6)","0 (6)"]
["","","Lado del agua","Mín.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Máx.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["Alimentación eléctrica","Nombre","","","","Consulte la nota 7","Consulte la nota 7"]
["Calentador eléctrico","Alimentación eléctrica","","Nombre","","9W","9W"]
["","","","Fase","","3~","3~"]
["","","","Frecuencia","Hz","50","50"]
["","","","Tensión","V","400","400"]
["","Fusibles recomendados","","","A","20.0 (8)","20.0 (8)"]
["Notas","","","","","(1) - Categoría de unidad PED: Art3§3: excluida del ámbito de aplicación PED debido al artículo 1, elemento 3.6 de 97/23/EC","(1) - Categoría de unidad PED: Art3§3: excluida del ámbito de aplicación PED debido al artículo 1, elemento 3.6 de 97/23/EC"]
["","","","","","(2) - El área de funcionamiento se amplía para reducir los caudales, solo en caso de que la unidad funcione solamente con la bomba de calor. (Sin arranque, sin calentador de reserva, sin desescarche).","(2) - El área de funcionamiento se amplía para reducir los caudales, solo en caso de que la unidad funcione solamente con la bomba de calor. (Sin arranque, sin calentador de reserva, sin desescarche)."]
["","","","","","(3) - Sin contar el volumen de agua en la unidad. Este volumen de agua mínimo es suficiente para la mayoría de las aplicaciones. Durante procesos críticos, puede que se necesite más agua.","(3) - Sin contar el volumen de agua en la unidad. Este volumen de agua mínimo es suficiente para la mayoría de las aplicaciones. Durante procesos críticos, puede que se necesite más agua."]
["","","","","","(4) - BS/BH 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(4) - BS/BH 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(5) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica. El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro. El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera un sonido.","(5) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica. El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro. El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera un sonido."]
["","","","","","(6) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento.","(6) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento."]
["","","","","","(7) - La alimentación eléctrica mencionado anteriormente para la caja de control es solo un calentador eléctrico auxiliar. La caja de interruptores de la caja del controlador se suministra a través de la unidad exterior. El depósito de agua caliente doméstica opcional tiene una alimentación eléctrica independiente.","(7) - La alimentación eléctrica mencionado anteriormente para la caja de control es solo un calentador eléctrico auxiliar. La caja de interruptores de la caja del controlador se suministra a través de la unidad exterior. El depósito de agua caliente doméstica opcional tiene una alimentación eléctrica independiente."]
["","","","","","(8) - 4 polos 20 A curva 400 V clase de desconexión C (consulte el diagrama de cableado)","(8) - 4 polos 20 A curva 400 V clase de desconexión C (consulte el diagrama de cableado)"]
["","","","","","(9) - Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con los reglamentos vigentes en su país o región.","(9) - Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con los reglamentos vigentes en su país o región."]