{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":9,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVX-E3V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVX04S18EJ3V","EHVX04S18EA3V","EHVX04S23EJ3V","EHVX04S23EA3V"]
["Carcasa","Color","","","","Blanco + Negro","Blanco + Negro","Blanco + Negro","Blanco + Negro"]
["","Material","","","","Planchas metálicas revestidas","Planchas metálicas revestidas","Planchas metálicas revestidas","Planchas metálicas revestidas"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","1,650","1,650","1,850","1,850"]
["","","","Anchura","mm","595","595","595","595"]
["","","","Profundidad","mm","625","625","625","625"]
["Peso","Unidad","","","kg","119","119","128","128"]
["PED","Categoría","","","","Art. 4.3, Consulte la nota 1","Art. 4.3, Consulte la nota 1","Art. 4.3, Consulte la nota 1","Art. 4.3, Consulte la nota 1"]
["Nivel de potencia sonora","Nom.","","","dBA","42 (6)","42 (6)","42 (6)","42 (6)"]
["Nivel de presión sonora","Nom.","","","dBA","28 (7)","28 (7)","28 (7)","28 (7)"]
["Límites de funcionamiento","Calefacción","Lado del agua","Mín.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Máx.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","Refrigeración","Ambiente","Mín.","°CBS","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","Lado del agua","Mín.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Máx.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["Alimentación eléctrica","Nombre","","","","Consulte la nota 9","Consulte la nota 9","Consulte la nota 9","Consulte la nota 9"]
["Calentador eléctrico","Alimentación eléctrica","","Nombre","","3V3","3V3","3V3","3V3"]
["","","","Fase","","1~","1~","1~","1~"]
["","","","Frecuencia","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Tensión","V","230","230","230","230"]
["","Fusibles recomendados","","","A","20","20","20","20"]
["Notas","","","","","(1) - Categoría de unidad PED: Art3§3: excluida del ámbito de aplicación PED debido al artículo 1, elemento 3.6 de 97/23/EC","(1) - Categoría de unidad PED: Art3§3: excluida del ámbito de aplicación PED debido al artículo 1, elemento 3.6 de 97/23/EC","(1) - Categoría de unidad PED: Art3§3: excluida del ámbito de aplicación PED debido al artículo 1, elemento 3.6 de 97/23/EC","(1) - Categoría de unidad PED: Art3§3: excluida del ámbito de aplicación PED debido al artículo 1, elemento 3.6 de 97/23/EC"]
["","","","","","(2) - El área de funcionamiento se amplía para reducir los caudales, solo en caso de que la unidad funcione solamente con la bomba de calor. (Sin arranque, sin calentador de reserva, sin desescarche).","(2) - El área de funcionamiento se amplía para reducir los caudales, solo en caso de que la unidad funcione solamente con la bomba de calor. (Sin arranque, sin calentador de reserva, sin desescarche).","(2) - El área de funcionamiento se amplía para reducir los caudales, solo en caso de que la unidad funcione solamente con la bomba de calor. (Sin arranque, sin calentador de reserva, sin desescarche).","(2) - El área de funcionamiento se amplía para reducir los caudales, solo en caso de que la unidad funcione solamente con la bomba de calor. (Sin arranque, sin calentador de reserva, sin desescarche)."]
["","","","","","(3) - Basado en una dT de 45 K","(3) - Basado en una dT de 45 K","(3) - Basado en una dT de 45 K","(3) - Basado en una dT de 45 K"]
["","","","","","(4) - Incluyendo tubería + intercambiador de calor de placas + calentador de reserva (sin vaso de expansión)","(4) - Incluyendo tubería + intercambiador de calor de placas + calentador de reserva (sin vaso de expansión)","(4) - Incluyendo tubería + intercambiador de calor de placas + calentador de reserva (sin vaso de expansión)","(4) - Incluyendo tubería + intercambiador de calor de placas + calentador de reserva (sin vaso de expansión)"]
["","","","","","(5) - Sin contar el volumen de agua en la unidad. Este volumen de agua mínimo es suficiente para la mayoría de las aplicaciones. Durante procesos críticos, puede que se necesite más agua.","(5) - Sin contar el volumen de agua en la unidad. Este volumen de agua mínimo es suficiente para la mayoría de las aplicaciones. Durante procesos críticos, puede que se necesite más agua.","(5) - Sin contar el volumen de agua en la unidad. Este volumen de agua mínimo es suficiente para la mayoría de las aplicaciones. Durante procesos críticos, puede que se necesite más agua.","(5) - Sin contar el volumen de agua en la unidad. Este volumen de agua mínimo es suficiente para la mayoría de las aplicaciones. Durante procesos críticos, puede que se necesite más agua."]
["","","","","","(6) - BS/BH 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - BS/BH 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - BS/BH 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - BS/BH 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(7) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica. El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(7) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica. El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(7) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica. El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(7) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica. El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro."]
["","","","","","(8) - Consulte los límites de funcionamiento de la unidad.","(8) - Consulte los límites de funcionamiento de la unidad.","(8) - Consulte los límites de funcionamiento de la unidad.","(8) - Consulte los límites de funcionamiento de la unidad."]
["","","","","","(9) - La alimentación eléctrica del hidrokit mencionado anteriormente es únicamente para el calentador de reserva. La caja de interruptores y la bomba de la caja hidráulica se alimentan a través de la unidad exterior. El depósito de agua caliente doméstica opcional tiene una alimentación eléctrica independiente.","(9) - La alimentación eléctrica del hidrokit mencionado anteriormente es únicamente para el calentador de reserva. La caja de interruptores y la bomba de la caja hidráulica se alimentan a través de la unidad exterior. El depósito de agua caliente doméstica opcional tiene una alimentación eléctrica independiente.","(9) - La alimentación eléctrica del hidrokit mencionado anteriormente es únicamente para el calentador de reserva. La caja de interruptores y la bomba de la caja hidráulica se alimentan a través de la unidad exterior. El depósito de agua caliente doméstica opcional tiene una alimentación eléctrica independiente.","(9) - La alimentación eléctrica del hidrokit mencionado anteriormente es únicamente para el calentador de reserva. La caja de interruptores y la bomba de la caja hidráulica se alimentan a través de la unidad exterior. El depósito de agua caliente doméstica opcional tiene una alimentación eléctrica independiente."]
["","","","","","(10) - 2 polos 20 A curva 400 V clase de desconexión C (consulte el diagrama de cableado)","(10) - 2 polos 20 A curva 400 V clase de desconexión C (consulte el diagrama de cableado)","(10) - 2 polos 20 A curva 400 V clase de desconexión C (consulte el diagrama de cableado)","(10) - 2 polos 20 A curva 400 V clase de desconexión C (consulte el diagrama de cableado)"]