{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":76,"n_cols":7,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKHHE-CV37"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKHHE200CV37","EKHHE260CV37"]
["Tiempo de calentamiento","Máx.","","","hh:mm","06:27:00","09:29:00"]
["COP","","","","","3.23","3.37"]
["Agua caliente sanitaria","Potencia","","Nom.","kW","1.339","1249"]
["Agua caliente equivalente","Máx.","","","l","247","340"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","1607","1892"]
["","","","Diámetro","mm","621","621"]
["Peso","Unidad","","Vacío","kg","85","97"]
["","","","Total","kg","277","347"]
["Dimensiones","Unidad","Altura","Integrado en la unidad interior","mm","1607","1892"]
["Peso","Unidad con embalaje","","","kg","96","109"]
["Lugar de instalación","","","","","Interior","Interior"]
["Clase IP","","","","","IP24","IP24"]
["Compresor","Tipo","","","","Rotativo","Rotativo"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-134a","R-134a"]
["Bomba de calor","Nombre","","","","EKHHE200CV37","EKHHE260CV37"]
["Refrigerante","GWP","","","","1430","1430"]
["","Carga","","","tCO2Eq","1.43","1.43"]
["","Carga","","","kg","1","1"]
["Bomba de calor","Capacidad de calefacción","","","kW","0.43","0.43"]
["","Carcasa","","Color","","Blanco","Blanco"]
["","Dimensiones","Unidad","Altura","mm","1607","1892"]
["","","","Anchura","mm","621","621"]
["","","","Profundidad","mm","621","621"]
["","Peso","","Unidad","kg","85","97"]
["","","","Unidad con embalaje","kg","96","109"]
["","Lugar de instalación","","","","Solo interior","Solo interior"]
["","Instalación","","Clase IP","","IP24","IP24"]
["","","","Distancia desde la pared","mm","200","200"]
["","Límites de funcionamiento","Ambiente","Mín.","°CBS","-7","-7"]
["","","","Máx.","°CBS","43","43"]
["","Nivel de presión sonora","","Nom.","dBA","53","51"]
["","","","Modo silencioso nocturno","dBA","53.0","51"]
["","Refrigerante","","Tipo","","R-134A","R-134A"]
["Bomba de Calor","Refrigerante","","GWP","","1430","1430"]
["","","","Carga","tCO2Eq","1.43","1.43"]
["Bomba de calor","Refrigerante","","Carga","kg","1","1"]
["","Método de descongelación","","","","Descongelación de gas caliente","Descongelación de gas caliente"]
["","Presión del sistema","","Máx.","bar","7","7"]
["Depósito","Elemento de calefacción integrado","","Nom.","kW","1.5","1.5"]
["","Carcasa","","Color","","Blanco","Blanco"]
["","","","Material","","Acero esmaltado","Acero esmaltado"]
["","Lugar de instalación","","","","Solo interior","Solo interior"]
["","Instalación","","Clase IP","","IP24","IP24"]
["","","","Posibilidad de conexión térmica solar","","No","No"]
["","","","Abertura de recirculación del depósito","","No","No"]
["General","Descripción del producto","","Bomba de calor de aire-agua","","Sí","Sí"]
["","","","Identificador de modelo","","EKHHE200CV37","EKHHE260CV37"]
["","Calentador suplementario","","Tipo de entrada energética","","Electricidad","Electricidad"]
["","Información sobre el proveedor/fabricante","","Nombre o marca comercial","","Daikin Europe N.V.","Daikin Europe N.V."]
["","LW(A) Nivel de potencia sonora (conforme a EN14825)","","Interior","dBA","53","51"]
["Calentamiento de agua caliente sanitaria","General","","Perfil de carga declarado","","L","XL"]
["","","","Función para fijar el calentamiento del agua en horas de menor demanda","","Sí","Sí"]
["Calentamiento del agua caliente sanitaria","General","","Clase de eficiencia energética para calentamiento de agua","","A+","A+"]
["Calent. de agua caliente sanitaria","General","","Ajuste de temp. del termostato","°C","55","55"]
["Nivel de potencia sonora","Calent. de agua caliente sanitaria","","Unidad exterior","dBA","45","44"]
["","","","Unidad interior","dBA","53","51"]
["Calentamiento de agua caliente sanitaria","Clima medio","","AEC (consumo eléctrico anual)","kWh","761","1210"]
["","","","Qelec (consumo eléctrico diario)","kWh","2.08","3.31"]
["","Clima frío","","AEC (consumo eléctrico anual)","kWh","944","1496"]
["","","","Qelec (consumo eléctrico diario)","kWh","2.59","4.10"]
["","Clima cálido","","AEC (consumo eléctrico anual)","kWh","631","1046"]
["","","","Qelec (consumo eléctrico diario)","kWh","1.73","2.87"]
["Bomba de calor","Alimentación eléctrica","","Fase","","1P","1P"]
["","","","Frecuencia","Hz","50","50"]
["","","","Tensión","V","230","230"]
["","","","Corriente máxima de funcionamiento","A","8.5","8.5"]
["","","","Utilización en la obra recomendada","A","2.43","2.43"]
["Depósito","Alimentación eléctrica","","Fase","","1P","1P"]
["","","","Frecuencia","Hz","50","50"]
["","","","Tensión","V","230","230"]