{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":72,"n_cols":7,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKHHE-PCV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKHHE200PCV3","EKHHE260PCV3"]
["Nivel de potencia sonora","Domestic hot water heating","","Indoor unit","dBA","50","50"]
["","","","Outdoor unit","dBA","49","49"]
["Calentamiento de agua caliente sanitaria","General","","Clase de eficiencia energética para calentamiento de agua","","A+","A+"]
["","","","Ajuste de temp. del termostato","°C","55","55"]
["","","","Función para fijar el calentamiento del agua en horas de menor demanda","","Sí","Sí"]
["","","","Perfil de carga declarado","","L","XL"]
["","Clima frío","","AEC (consumo eléctrico anual)","kWh","979","1,672"]
["","","","Qelec (consumo eléctrico diario)","kWh","2.68","4.58"]
["","Clima cálido","","Qelec (consumo eléctrico diario)","kWh","1.91","3.10"]
["","","","AEC (consumo eléctrico anual)","kWh","698","1,132"]
["","Clima medio","","Qelec (consumo eléctrico diario)","kWh","2.08","3.30"]
["","","","AEC (consumo eléctrico anual)","kWh","758","1,203"]
["Bomba de calor","Límites de funcionamiento","Ambiente","Mín.","°CBS","-7","-7"]
["","","","Máx.","°CBS","43","43"]
["","Carcasa","","Colour","","Blanco","Blanco"]
["","Presión del sistema","","Máx.","bar","7","7"]
["","Método de descongelación","","","","Descongelación de gas caliente","Descongelación de gas caliente"]
["","Capacidad de calefacción","","","kW","0.43","0.43"]
["","Instalación","","Distancia desde la pared","mm","200","200"]
["","","","IP class","","IP24","IP24"]
["","Peso","","Unidad","kg","96","106"]
["","","","Unidad con embalaje","kg","107","118"]
["","Lugar de instalación","","","","Solo interior","Solo interior"]
["","Nivel de presión sonora","","Modo silencioso nocturno","dBA","50.0","50.0"]
["","","","Nom.","dBA","50","50"]
["","Name","","","","EKHHE200PCV3","EKHHE260PCV3"]
["","Refrigerante","","GWP","","1,430","1,430"]
["","","","Carga","kg","1","1"]
["","","","Tipo","","R-134A","R-134A"]
["","Dimensiones","Unidad","Profundidad","mm","628","628"]
["","","","Anchura","mm","628","628"]
["","","","Altura","mm","1,607","1,892"]
["COP","","","","","4.23","4.23"]
["Refrigerante","GWP","","","","1,430","1,430"]
["","Carga","","","kg","1","1"]
["","Tipo","","","","R-134a","R-134a"]
["Compresor","Tipo","","","","Rotativo","Rotativo"]
["Dimensiones","Unidad","","Diámetro","mm","628","628"]
["","","","Altura","mm","1,607","1,892"]
["","","Altura","Integrado en la unidad interior","mm","1,607","1,892"]
["Agua caliente sanitaria","Potencia","","Nom.","kW","1.82","1.82"]
["Depósito","Installation","","Solar thermal connection possible","","Sí","Sí"]
["","","","IP class","","IP24","IP24"]
["","","","Abertura de recirculación del depósito","","No","No"]
["","Integrated heating element power","","Nom.","kW","1.5","1.5"]
["","Lugar de instalación","","","","Solo interior","Solo interior"]
["","Carcasa","","Material","","Acero esmaltado","Acero esmaltado"]
["","","","Color","","Blanco","Blanco"]
["","Nombre","","","","Depósito de acero esmaltado 200 l","Depósito de acero esmaltado 260 l"]
["Peso","Unidad con embalaje","","","kg","107","118"]
["","Unidad","","Vacío","kg","96","106"]
["Lugar de instalación","","","","","Interior","Interior"]
["General","LW(A) Nivel de potencia sonora (conforme a EN14825)","","Interior","dB(A)","50","50"]
["","Descripción del producto","","Bomba de calor de aire-agua","","Sí","Sí"]
["","","","Model identifier","","EKHHE200PCV3","EKHHE260PCV3"]
["","Información sobre el proveedor/fabricante","","Nombre o marca comercial","","Daikin Europe N.V.","Daikin Europe N.V."]
["","Calentador suplementario","","Tipo de entrada energética","","Electricidad","Electricidad"]
["Heat up time","Max.","","","hh:mm","08:17:00","10:14:00"]
["Bomba de calor","Alimentación eléctrica","","Frecuencia","Hz","50","50"]
["","","","Corriente máxima de funcionamiento","A","8.5","8.5"]
["","","","Fase","","1P","1P"]
["","","","Tensión","V","230","230"]
["","","","Utilización en la obra recomendada","A","2.43","2.43"]
["Depósito","Alimentación eléctrica","","Fase","","1P","1P"]
["","","","Frecuencia","Hz","50","50"]
["","","","Tensión","V","230","230"]