{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELBH-E9W / ERRA-EV37"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELBH12EF9W / ERRA08EAV37","ELBH12EF9W / ERRA10EAV37","ELBH12EF9W / ERRA12EAV37"]
["Capacidad de calefacción","Mín.","","","kW","3.45 (1)","3.45 (1)","3.45 (1)"]
["","Nom.","","","kW","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)"]
["","Máx.","","","kW","7.95 (1)","9.25 (1)","9.97 (1)"]
["Consumo","Calefacción","","Mín.","kW","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)"]
["","","","Máx.","kW","1.69 (5)","2.04 (5)","2.28 (5)"]
["COP","","","","","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)"]
["Calefacción de habitaciones","Temperatura del agua de salida en clima medio 55°C","General","SCOP","","3.34","3.34","3.44"]
["Calef. de habitaciones","Temp. del agua de salida, clima medio 55°C","General","Clase de efic. estac. de calef. de habitaciones","","A++","A++","A++"]
["Calefacción de habitaciones","Temperatura del agua de salida en clima medio 35°C","General","SCOP","","4.69","4.71","4.71"]
["Calef. de habitaciones","Temp. del agua de salida, clima medio 35°C","General","Clase de efic. estac. de calef. de habitaciones","","A+++","A+++","A+++"]
["Rango de eficiencia energética","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Notas","","","","","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(3) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(3) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS"]
["","","","","","(4) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(4) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(4) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS"]
["","","","","","(5) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(5) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(5) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511"]
["","","","","","(6) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147.","(6) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147.","(6) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147."]
["","","","","","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad"]