{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELVH-E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELVH12S18EJ9W","ELVH12S23EJ9W"]
["Carcasa","Colour","","","","Blanco + Negro","Blanco + Negro"]
["","Material","","","","Planchas metálicas revestidas","Planchas metálicas revestidas"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","1,655","1,855"]
["","","","Anchura","mm","595","595"]
["","","","Profundidad","mm","634","634"]
["Peso","Unidad","","","kg","120","129"]
["PED","Categoría","","","","Categoría II","Categoría II"]
["Nivel de potencia sonora","Nom.","","","dBA","44.0 (4)","44.0 (4)"]
["Nivel de presión sonora","Nom.","","","dBA","30.0 (4)","30.0 (4)"]
["Límites de funcionamiento","Calefacción","Lado del agua","Min.","°C","15 (5)","15 (5)"]
["","","","Máx.","°C","65 (5)","65 (5)"]
["","Refrigeración","Ambiente","Mín.","°CBS","10 (5)","10 (5)"]
["","","Lado del agua","Mín.","°C","5 (5)","5 (5)"]
["","","","Máx.","°C","22 (5)","22 (5)"]
["Power supply","Nombre","","","","Consulte la nota 6","Consulte la nota 6"]
["Calentador eléctrico","Alimentación eléctrica","","Nombre","","9W","9W"]
["","","","Fase","","3","3"]
["","","","Tensión","V","400","400"]
["","Fusibles recomendados","","","A","20.000 (7)","20.000 (7)"]
["Notas","","","","","(1) - El área de funcionamiento se amplía a caudales más bajos dependiendo del modo de funcionamiento: consulte la curva ESP.","(1) - El área de funcionamiento se amplía a caudales más bajos dependiendo del modo de funcionamiento: consulte la curva ESP."]
["","","","","","(2) - Basado en una dT de 45 K","(2) - Basado en una dT de 45 K"]
["","","","","","(3) - Incluyendo tubería + intercambiador de calor de placas + calentador de reserva (sin vaso de expansión)","(3) - Incluyendo tubería + intercambiador de calor de placas + calentador de reserva (sin vaso de expansión)"]
["","","","","","(4) - Medido con una caída de presión de 10 kPa en el sistema de calefacción con unas condiciones de funcionamiento de agua de salida de 47-55°C en una habitación con una temperatura ambiente de 20°C. BS/BH 7°C/6°.","(4) - Medido con una caída de presión de 10 kPa en el sistema de calefacción con unas condiciones de funcionamiento de agua de salida de 47-55°C en una habitación con una temperatura ambiente de 20°C. BS/BH 7°C/6°."]
["","","","","","(5) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento.","(5) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento."]
["","","","","","(6) - La alimentación eléctrica del hidrokit mencionado anteriormente es únicamente para el calentador de reserva. La caja de interruptores y la bomba de la caja hidráulica se alimentan a través de la unidad exterior. El depósito de agua caliente doméstica opcional tiene una alimentación eléctrica independiente.","(6) - La alimentación eléctrica del hidrokit mencionado anteriormente es únicamente para el calentador de reserva. La caja de interruptores y la bomba de la caja hidráulica se alimentan a través de la unidad exterior. El depósito de agua caliente doméstica opcional tiene una alimentación eléctrica independiente."]
["","","","","","(7) - 4 polos 20 A curva 400 V clase de desconexión C (consulte el diagrama de cableado)","(7) - 4 polos 20 A curva 400 V clase de desconexión C (consulte el diagrama de cableado)"]