{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELVZ-E6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELVZ12S23EJ6V","ELVZ12S18EJ6V"]
["Carcasa","Color","","","","Blanco + Negro","Blanco + Negro"]
["","Material","","","","Planchas metálicas revestidas","Planchas metálicas revestidas"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","1,855","1,655"]
["","","","Anchura","mm","595","595"]
["","","","Profundidad","mm","634","634"]
["Peso","Unidad","","","kg","141","133"]
["PED","Categoría","","","","Categoría II","Categoría II"]
["Nivel de potencia sonora","Nom.","","","dBA","44.0","44.0"]
["Nivel de presión sonora","Nom.","","","dBA","30.0","30.0"]
["Límites de funcionamiento","Calefacción","Lado del agua","Mín.","°C","15","15"]
["","","","Máx.","°C","65","65"]
["","Refrigeración","Ambiente","Mín.","°CBS","10","10"]
["","","Lado del agua","Mín.","°C","5","5"]
["","","","Máx.","°C","22","22"]
["Alimentación eléctrica","Nombre","","","","Consulte la nota 6","Consulte la nota 6"]
["Calentador eléctrico","Alimentación eléctrica","","Nombre","","6V3","6V3"]
["","","","Fase","","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Tensión","V","230","230"]
["","Fusibles recomendados","","","A","20.000","20.000"]
["Notas","","","","","(1) - El área de funcionamiento se amplía a caudales más bajos dependiendo del modo de funcionamiento: consulte la curva ESP.","(1) - El área de funcionamiento se amplía a caudales más bajos dependiendo del modo de funcionamiento: consulte la curva ESP."]
["","","","","","(2) - Basado en una dT de 45 K","(2) - Basado en una dT de 45 K"]
["","","","","","(3) - Incluyendo tubería + intercambiador de calor de placas + calentador de reserva (sin vaso de expansión)","(3) - Incluyendo tubería + intercambiador de calor de placas + calentador de reserva (sin vaso de expansión)"]
["","","","","","(4) - Medido con una caída de presión de 10 kPa en el sistema de calefacción con unas condiciones de funcionamiento de agua de salida de 47-55°C en una habitación con una temperatura ambiente de 20°C. BS/BH 7°C/6°.","(4) - Medido con una caída de presión de 10 kPa en el sistema de calefacción con unas condiciones de funcionamiento de agua de salida de 47-55°C en una habitación con una temperatura ambiente de 20°C. BS/BH 7°C/6°."]
["","","","","","(5) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento.","(5) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento."]
["","","","","","(6) - 4 polos 20 A curva 400 V clase de desconexión C (consulte el diagrama de cableado)","(6) - 4 polos 20 A curva 400 V clase de desconexión C (consulte el diagrama de cableado)"]