{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":7,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPBXU14A9W / EPSK12-14AW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPBXU14AF9W / EPSK12ARW1","EPBXU14AF9W / EPSK14ARW1"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","","kW","10.2 (1)","10.2 (1)"]
["","Máx.","","","kW","11.99 (2)","13.34 (2)"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","","kW","9.37 (3), 6.74 (4)","11.3 (3), 6.74 (4)"]
["Consumo","Calefacción","","Nom.","kW","1.86 (1)","1.86 (1)"]
["","","","Máx.","kW","3.51 (5)","3.98 (5)"]
["","Refrigeración","","Nom.","kW","2.64 (3), 1.12 (4)","3.45 (3), 1.12 (4)"]
["COP","","","","","5.50 (1)","5.50 (1)"]
["EER","","","","","3.55 (3), 6.04 (4)","3.28 (3), 6.04 (4)"]
["Calefacción de habitaciones","Temperatura del agua de salida en clima medio 55°C","General","SCOP","","4.04","3.84"]
["Calef. de habitaciones","Temp. del agua de salida, clima medio 55°C","General","Clase de efic. estac. de calef. de habitaciones","","A+++","A+++"]
["Calefacción de habitaciones","Temperatura del agua de salida en clima medio 35°C","General","SCOP","","5.14","4.96"]
["Calef. de habitaciones","Temp. del agua de salida, clima medio 35°C","General","Clase de efic. estac. de calef. de habitaciones","","A+++","A+++"]
["Rango de eficiencia energética","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Notas","","","","","(1) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(2) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C"]
["","","","","","(3) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(3) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS"]
["","","","","","(4) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(4) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS"]
["","","","","","(5) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(5) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511"]