{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":8,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPGA011-016DV7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPGA11DAV37","EPGA14DAV37","EPGA16DAV37"]
["Nivel de presión sonora","Calefacción","","Nom.","dBA","48.0 (2)","49.0 (2)"]
["","Refrigeración","","Nom.","dBA","55.0 (3)","55.0 (3)"]
["Sound power level","Calefacción","","Nom.","dBA","64.0 (1)","64.0 (1)"]
["","Refrigeración","","Nom.","dBA","68.0 (1)","68.0 (1)"]
["Refrigerante","GWP","","","","675.0","675.0"]
["","Charge","","","kg","3.50","3.50"]
["","Tipo","","","","R-32","R-32"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","1,160","1,160"]
["","","","Profundidad","mm","380","380"]
["","","","Altura","mm","1,440","1,440"]
["Peso","Unidad","","","kg","143","143"]
["Límites de funcionamiento","Refrigeración","","Máx.","°CBS","43","43"]
["","","","Mín.","°CBS","10","10"]
["","Agua caliente sanitaria","","Mín.","°CBS","-28","-28"]
["","","","Máx.","°CBS","35","35"]
["Conexiones de tubería","Diferencia de nivel","Ud. int. – Ud. ext.","Máx.","m","10.0","10.0"]
["Power supply","Fase","","","","1N~","1N~"]
["","Nombre","","","","V3","V3"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50"]
["","Tensión","","","V","230","230"]
["Corriente","Fusibles recomendados","","","A","32","32"]
["Notas","","","","","(1) - Refrigeración Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C) - Calefacción Ta DB/WB 7°C / 6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)","(1) - Refrigeración Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C) - Calefacción Ta DB/WB 7°C / 6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)","(1) - Refrigeración Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C) - Calefacción Ta DB/WB 7°C / 6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - El nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a cierta distancia de la unidad. Se trata de un valor relativo, que depende de la distancia y del entorno acústico. Consulte el esquema del espectro sonoro para obtener más información. Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C).","(2) - El nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a cierta distancia de la unidad. Se trata de un valor relativo, que depende de la distancia y del entorno acústico. Consulte el esquema del espectro sonoro para obtener más información. Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C).","(2) - El nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a cierta distancia de la unidad. Se trata de un valor relativo, que depende de la distancia y del entorno acústico. Consulte el esquema del espectro sonoro para obtener más información. Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)."]
["","","","","","(3) - El nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a cierta distancia de la unidad. Se trata de un valor relativo, que depende de la distancia y del entorno acústico. Consulte el esquema del espectro sonoro para obtener más información. Condición: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(3) - El nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a cierta distancia de la unidad. Se trata de un valor relativo, que depende de la distancia y del entorno acústico. Consulte el esquema del espectro sonoro para obtener más información. Condición: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(3) - El nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a cierta distancia de la unidad. Se trata de un valor relativo, que depende de la distancia y del entorno acústico. Consulte el esquema del espectro sonoro para obtener más información. Condición: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)."]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","","","1440"]
["","","","Anchura","mm","","","1160"]
["","","","Profundidad","mm","","","380"]
["Peso","Unidad","","","kg","","","143"]
["Límites de func.","Refrigeración","","Mín.","°CBS","","","10"]
["","","","Máx.","°CBS","","","43"]
["Límites de funcionamiento","Agua caliente sanitaria","","Mín.","°CBS","","","-28"]
["Límites de func.","Límites de func.-=-Agua caliente sanitaria","","Máx.","°CBS","","","35"]
["Nivel de potencia sonora","Calefacción","","Nom.","dBA","","","66"]
["","Refrigeración","","Nom.","dBA","","","68"]
["Nivel de presión sonora","Calefacción","","Nom.","dBA","","","52.0 (2)"]
["","Refrigeración","","Nom.","dBA","","","55"]
["Refrigerante","Tipo","","","","","","R-32"]
["","GWP","","","","","","675"]
["","Carga","","","tCO2Eq","","","2.36"]
["","Carga","","","kg","","","3.5"]
["Conexiones de tubería","Diferencia de nivel","Ud. int. – Ud. ext.","Máx.","m","","","10.0"]
["Alimentación eléctrica","Nombre","","","","","","V3"]
["","Fase","","","","","","1N~"]
["","Frecuencia","","","Hz","","","50"]
["","Tensión","","","V","","","230"]
["Corriente","Fusibles recomendados","","","A","","","32"]