{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":11,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPRA14-18DW7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPRA14DBW17","EPRA14DAW17","EPRA16DBW17","EPRA16DAW17","EPRA18DBW17","EPRA18DAW17"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","1003","1003","1003","1003","1003","1003"]
["","","","Anchura","mm","1270","1270","1270","1270","1270","1270"]
["","","","Profundidad","mm","533","533","533","533","533","533"]
["Peso","Unidad","","","kg","150","151","150","151","150","151"]
["Límites de func.","Refrigeración","","Mín.","°CBS","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Máx.","°CBS","43","43","43","43","43","43"]
["Límites de funcionamiento","Agua caliente sanitaria","","Mín.","°CBS","-28","-28","-28","-28","-28","-28"]
["Límites de func.","Límites de func.-=-Agua caliente sanitaria","","Máx.","°CBS","35","35","35","35","35","35"]
["Nivel de potencia sonora","Calefacción","","Nom.","dBA","56.0","56.0","56.0","56.0","59.0","59.0"]
["","Refrigeración","","Nom.","dBA","65.0","65.0","65.0","65.0","65.0","65.0"]
["Nivel de presión sonora","Calefacción","","Nom.","dBA","43.0","43.0","43.0","43.0","48.0","48.0"]
["","Refrigeración","","Nom.","dBA","52","52","52","52","52","52"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Carga","","","tCO2Eq","2.84","2.84","2.84","2.84","2.84","2.84"]
["","Carga","","","kg","4.2","4.2","4.2","4.2","4.2","4.2"]
["Conexiones de tubería","Diferencia de nivel","Ud. int. – Ud. ext.","Máx.","m","10.0","10.0","10.0","10.0","10.0","10.0"]
["Alimentación eléctrica","Nombre","","","","W1","W1","W1","W1","W1","W1"]
["","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","400","400","400","400","400","400"]
["Corriente","Fusibles recomendados","","","A","16","16","16","16","16","16"]
["Notas","","","","","(1) - Refrigeración Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C) - Calefacción Ta DB/WB 7°C / 6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)","(1) - Refrigeración Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C) - Calefacción Ta DB/WB 7°C / 6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)","(1) - Refrigeración Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C) - Calefacción Ta DB/WB 7°C / 6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)","(1) - Refrigeración Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C) - Calefacción Ta DB/WB 7°C / 6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)","(1) - Refrigeración Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C) - Calefacción Ta DB/WB 7°C / 6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)","(1) - Refrigeración Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C) - Calefacción Ta DB/WB 7°C / 6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Condición 2: refrigeración Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(2) - Condición 2: refrigeración Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(2) - Condición 2: refrigeración Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(2) - Condición 2: refrigeración Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(2) - Condición 2: refrigeración Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(2) - Condición 2: refrigeración Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - El nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a cierta distancia de la unidad. Se trata de un valor relativo, que depende de la distancia y del entorno acústico. Consulte el esquema del espectro sonoro para obtener más información. Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C).","(3) - El nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a cierta distancia de la unidad. Se trata de un valor relativo, que depende de la distancia y del entorno acústico. Consulte el esquema del espectro sonoro para obtener más información. Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C).","(3) - El nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a cierta distancia de la unidad. Se trata de un valor relativo, que depende de la distancia y del entorno acústico. Consulte el esquema del espectro sonoro para obtener más información. Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C).","(3) - El nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a cierta distancia de la unidad. Se trata de un valor relativo, que depende de la distancia y del entorno acústico. Consulte el esquema del espectro sonoro para obtener más información. Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C).","(3) - El nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a cierta distancia de la unidad. Se trata de un valor relativo, que depende de la distancia y del entorno acústico. Consulte el esquema del espectro sonoro para obtener más información. Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C).","(3) - El nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a cierta distancia de la unidad. Se trata de un valor relativo, que depende de la distancia y del entorno acústico. Consulte el esquema del espectro sonoro para obtener más información. Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)."]
["","","","","","(4) - El nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a cierta distancia de la unidad. Se trata de un valor relativo, que depende de la distancia y del entorno acústico. Consulte el esquema del espectro sonoro para obtener más información. Condición: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(4) - El nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a cierta distancia de la unidad. Se trata de un valor relativo, que depende de la distancia y del entorno acústico. Consulte el esquema del espectro sonoro para obtener más información. Condición: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(4) - El nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a cierta distancia de la unidad. Se trata de un valor relativo, que depende de la distancia y del entorno acústico. Consulte el esquema del espectro sonoro para obtener más información. Condición: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(4) - El nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a cierta distancia de la unidad. Se trata de un valor relativo, que depende de la distancia y del entorno acústico. Consulte el esquema del espectro sonoro para obtener más información. Condición: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(4) - El nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a cierta distancia de la unidad. Se trata de un valor relativo, que depende de la distancia y del entorno acústico. Consulte el esquema del espectro sonoro para obtener más información. Condición: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(4) - El nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a cierta distancia de la unidad. Se trata de un valor relativo, que depende de la distancia y del entorno acústico. Consulte el esquema del espectro sonoro para obtener más información. Condición: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)."]
["","","","","","(5) - Porcentaje de capacidad de calefacción con Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(5) - Porcentaje de capacidad de calefacción con Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(5) - Porcentaje de capacidad de calefacción con Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(5) - Porcentaje de capacidad de calefacción con Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(5) - Porcentaje de capacidad de calefacción con Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(5) - Porcentaje de capacidad de calefacción con Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]