{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":8,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERRA-EV37"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERRA08EAV37","ERRA10EAV37","ERRA12EAV37"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","1003","1003","1003"]
["","","","Anchura","mm","1270","1270","1270"]
["","","","Profundidad","mm","533","533","533"]
["Peso","Unidad","","","kg","107","107","107"]
["Ventilador","Caudal de aire","Calefacción","Alto","m³/min","89.9","89.9","89.9"]
["","","Refrigeración","Alto","m³/min","80.1","80.1","80.1"]
["Límites de func.","Refrigeración","","Mín.","°CBS","10","10","10"]
["","","","Máx.","°CBS","43","43","43"]
["Límites de funcionamiento","Agua caliente sanitaria","","Mín.","°CBS","-25","-25","-25"]
["Límites de func.","Límites de func.-=-Agua caliente sanitaria","","Máx.","°CBS","35","35","35"]
["Nivel de potencia sonora","Calefacción","","Nom.","dBA","56.0 (1)","56.0 (1)","56.0 (1)"]
["","Refrigeración","","Nom.","dBA","60.1 (2)","60.6 (2)","61.5 (2)"]
["Nivel de presión sonora","Calefacción","","Nom.","dBA","40.6 (3)","40.6 (3)","40.6 (3)"]
["","Refrigeración","","Nom.","dBA","47.0 (4)","47.4 (4)","48.5 (4)"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0"]
["","Carga","","","tCO2Eq","2.19","2.19","2.19"]
["","Carga","","","kg","3.25","3.25","3.25"]
["Conexiones de tubería","Líquido","","D.E.","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","Gas","","D.E.","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Diferencia de nivel","Ud. int. – Ud. ext.","Máx.","m","30.0","30.0","30.0"]
["Alimentación eléctrica","Nombre","","","","V3","V3","V3"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","230","230","230"]
["Corriente","Fusibles recomendados","","","A","32","32","32"]
["Notas","","","","","(1) - Refrigeración Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) - Calefacción Ta DB/WB 7°C / 6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Refrigeración Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) - Calefacción Ta DB/WB 7°C / 6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Refrigeración Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) - Calefacción Ta DB/WB 7°C / 6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Condición 2: refrigeración Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Condición 2: refrigeración Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Condición 2: refrigeración Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(3) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(3) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro."]
["","","","","","(4) - El nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a cierta distancia de la unidad. Se trata de un valor relativo, que depende de la distancia y del entorno acústico. Consulte el esquema del espectro sonoro para obtener más información. Condición: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(4) - El nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a cierta distancia de la unidad. Se trata de un valor relativo, que depende de la distancia y del entorno acústico. Consulte el esquema del espectro sonoro para obtener más información. Condición: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(4) - El nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a cierta distancia de la unidad. Se trata de un valor relativo, que depende de la distancia y del entorno acústico. Consulte el esquema del espectro sonoro para obtener más información. Condición: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)."]