{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":8,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERSQ-AV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERSQ011AAV1","ERSQ014AAV1","ERSQ016AAV1"]
["Nivel de presión sonora","Calefacción","","Nom.","dBA","","53"]
["Accesorios estándar","Manual de instalación","","","","","1"]
["Refrigerante","GWP","","","","","2,087.5"]
["","Carga","","","kg","","4.5"]
["","Tipo","","","","","R-410A"]
["Rango de funcionamiento","Calefacción","","Máx.","°CBH","","20"]
["","","","Mín.","°CBH","","-20"]
["","Agua caliente sanitaria","","Mín.","°CBS","","-20"]
["","","","Máx.","°CBS","","35"]
["Conexiones de tubería","Aislamiento térmico","","","","","Tubos de líquido y de gas"]
["","Líquido","","D.E.","mm","","9.52"]
["","Gas","","D.E.","mm","","15.9"]
["","Drenaje","","D.E.","mm","","26x3"]
["","Diferencia de nivel","Ud. int. – Ud. ext.","Máx.","m","","30"]
["Nivel de potencia sonora","Calefacción","","Nom.","dBA","","69"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","","900"]
["","","","Profundidad","mm","","320"]
["","","","Altura","mm","","1,345"]
["Peso","Unidad","","","kg","","120"]
["Power supply","Fase","","","","","1~"]
["","Nombre","","","","","V1"]
["","Frecuencia","","","Hz","","50"]
["","Tensión","","","V","","220-440"]
["Corriente","Fusibles recomendados","","","A","","25"]
["Notas","","","","","","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento"]
["","","","","","","(2) - Zmáx.: De acuerdo con la norma IEC 61000-3-11, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Zsys (impedancia de sistema) inferior o igual a Zmax."]
["","","","","","","(3) - EN/IEC 61000-3-11: Norma técnica internacional y europea que limita los cambios y las fluctuaciones de tensión en sistemas públicos de suministro de baja tensión para equipos con un amperaje nominal igual o inferior a 75 A."]
["","","","","","","(4) - Valor Ssc mínimo (=energía de cortocircuito): El equipo cumple con la norma EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados a los sistemas públicos de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase."]
["","","","","","","(5) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","1345","","1345"]
["","","","Anchura","mm","900","","900"]
["","","","Profundidad","mm","320","","320"]
["Peso","Unidad","","","kg","120","","120"]
["Límites de funcionamiento","Calefacción","","Mín.","°CBH","-20","","-20"]
["","","","Máx.","°CBH","20","","20"]
["","Agua caliente sanitaria","","Mín.","°CBS","-20","","-20"]
["Límites de func.","Límites de func.-=-Agua caliente sanitaria","","Máx.","°CBS","35","","35"]
["Nivel de potencia sonora","Calefacción","","Nom.","dBA","68","","71"]
["Nivel de presión sonora","Calefacción","","Nom.","dBA","52","","55"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-410A","","R-410A"]
["","GWP","","","","2087.5","","2087.5"]
["","Carga","","","tCO2Eq","9.4","","9.4"]
["","Carga","","","kg","4.5","","4.5"]
["Conexiones de tubería","Líquido","","D.E.","mm","9.52","","9.52"]
["","Gas","","D.E.","mm","15.9","","15.9"]
["","Drenaje","","D.E.","mm","26x3","","26x3"]
["","Diferencia de nivel","Ud. int. – Ud. ext.","Máx.","m","30","","30"]
["","Aislamiento térmico","","","","Tubos de líquido y de gas","","Tubos de líquido y de gas"]
["Accesorios estándar","Installation manual","","","","1","","1"]
["Alimentación eléctrica","Nombre","","","","V1","","V1"]
["","Fase","","","","1~","","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","","50"]
["","Tensión","","","V","220-440","","220-440"]
["Corriente","Fusibles recomendados","","","A","25","","25"]