{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETBH16E6V7 / EPRA14-18DW7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETBH16EF6V7 / EPRA14DAW17","ETBH16EF6V7 / EPRA14DBW17","ETBH16EF6V7 / EPRA16DAW17","ETBH16EF6V7 / EPRA16DBW17","ETBH16EF6V7 / EPRA18DAW17","ETBH16EF6V7 / EPRA18DBW17"]
["Capacidad de calefacción","Mín.","","","kW","3.70","3.70","3.96","3.96 (1)","4.40","4.40 (1)"]
["","Nom.","","","kW","5.90","5.90","9.00","9.00 (2)","9.00","9.00 (2)"]
["","Máx.","","","kW","9.75","9.75","10.44","10.44 (1)","11.60","11.60 (1)"]
["Consumo","Calefacción","","Mín.","kW","0.84","0.84","0.90","0.90 (5)","1.00","1.00 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.23","1.23","1.80","1.80 (2)","1.80","1.80 (2)"]
["","","","Máx.","kW","2.17","2.17","2.32","2.32 (5)","2.58","2.58 (5)"]
["COP","","","","","4.79","4.79","5.00","5.00 (2)","5.00","5.00 (2)"]
["Calefacción de habitaciones","Temperatura del agua de salida en clima medio 55°C","General","SCOP","","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57"]
["Calef. de habitaciones","Temp. del agua de salida, clima medio 55°C","General","Clase de efic. estac. de calef. de habitaciones","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["Calefacción de habitaciones","Temperatura del agua de salida en clima medio 35°C","General","SCOP","","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71"]
["Calef. de habitaciones","Temp. del agua de salida, clima medio 35°C","General","Clase de efic. estac. de calef. de habitaciones","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Notas","","","","","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(3) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(3) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(3) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(3) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(3) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS"]
["","","","","","(4) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(4) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(4) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(4) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(4) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(4) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS"]
["Rango de eficiencia energética","","","","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Notas","","","","","","","","(5) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","","(5) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511"]
["","","","","","","","","(6) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147.","","(6) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147."]
["","","","","","","","","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad"]