{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":8,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETBX16E9W / EPRA014-018DW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETBX16EF9W / EPRA14DAW1","ETBX16EF9W / EPRA16DAW1","ETBX16EF9W / EPRA18DAW1"]
["Capacidad de calefacción","Mín.","","","kW","3.70","3.96 (1)","4.40"]
["","Nom.","","","kW","5.90","9.00 (2)","9.00"]
["","Máx.","","","kW","9.75","10.44 (1)","11.60"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","","kW","10.6, 6.90","11.5 (3), 7.88 (4)","12.5, 8.86"]
["Consumo","Calefacción","","Mín.","kW","0.84","0.90 (5)","1.00"]
["","","","Nom.","kW","1.23","1.80 (2)","1.80"]
["","","","Máx.","kW","2.17","2.32 (5)","2.58"]
["","Refrigeración","","Nom.","kW","2.55, 2.56","2.80 (3), 2.93 (4)","3.05, 3.31"]
["COP","","","","","4.79","5.00 (2)","5.00"]
["EER","","","","","4.13, 2.70","4.11 (3), 2.69 (4)","4.09, 2.68"]
["Calefacción de habitaciones","Temperatura del agua de salida en clima medio 55°C","General","SCOP","","3.63","3.63","3.63"]
["Calef. de habitaciones","Temp. del agua de salida, clima medio 55°C","General","Clase de efic. estac. de calef. de habitaciones","","A++","A++","A++"]
["Calefacción de habitaciones","Temperatura del agua de salida en clima medio 35°C","General","SCOP","","4.81","4.81","4.81"]
["Calef. de habitaciones","Temp. del agua de salida, clima medio 35°C","General","Clase de efic. estac. de calef. de habitaciones","","A+++","A+++","A+++"]
["Notas","","","","","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(3) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(3) - Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS"]
["","","","","","(4) - Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(4) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(4) - Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS"]
["","","","","","(5) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(5) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(5) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511"]
["","","","","","(6) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(6) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147.","(6) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad"]
["Rango de eficiencia energética","","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Notas","","","","","","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad"]