{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":11,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETSX-D / EPRA014-018DW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETSX16P30DA / EPRA14DAW1","ETSX16P50DA / EPRA14DAW1","ETSX16P30DA / EPRA16DAW1","ETSX16P50DA / EPRA16DAW1","ETSX16P30DA / EPRA18DAW1","ETSX16P50DA / EPRA18DAW1"]
["Indoor unit","","","","","ETSX16P30DA","ETSX16P50DA","ETSX16P30DA","ETSX16P50DA","ETSX16P30DA","ETSX16P50DA"]
["Capacidad de calefacción","Mín.","","","kW","3.70","3.70 (1)","3.96","3.96 (1)","4.40 (1)","4.40 (1)"]
["","Nom.","","","kW","5.90","5.90 (2)","9.00","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Máx.","","","kW","9.75","9.75 (1)","10.44","10.44 (1)","11.60 (1)","11.60 (1)"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","","kW","10.6, 6.90","10.6 (3), 6.90 (4)","11.5, 7.88","11.5 (3), 7.88 (4)","12.5 (3), 8.86 (4)","12.5 (3), 8.86 (4)"]
["Consumo","Calefacción","","Mín.","kW","0.84","0.84 (5)","0.90","0.90 (5)","1.00 (5)","1.00 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.23","1.23 (2)","1.80","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)"]
["","","","Máx.","kW","2.17","2.17 (5)","2.32","2.32 (5)","2.58 (5)","2.58 (5)"]
["","Refrigeración","","Nom.","kW","2.55, 2.56","2.55 (3), 2.56 (4)","2.80, 2.93","2.80 (3), 2.93 (4)","3.05 (3), 3.31 (4)","3.05 (3), 3.31 (4)"]
["","Agua caliente sanitaria de 10°C a 50 °C","","Nom.","kWh","3.50","5.78","3.50","5.78","3.50","5.78"]
["Tiempo de calentamiento de 10°C a 50 °C","hr","","","","1 h 25 min a 7°C de temperatura ambiente","2 h 18 min a 7°C de temperatura ambiente","1 h 25 min a 7°C de temperatura ambiente","2 h 18 min a 7°C de temperatura ambiente","1 h 25 min a 7°C de temperatura ambiente","2 h 18 min a 7°C de temperatura ambiente"]
["COP","","","","","4.79","4.79 (2)","5.00","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)"]
["EER","","","","","4.13, 2.70","4.13 (3), 2.70 (4)","4.11, 2.69","4.11 (3), 2.69 (4)","4.09 (3), 2.68 (4)","4.09 (3), 2.68 (4)"]
["Calentamiento de agua caliente sanitaria","General","","Perfil de carga declarado","","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Clima medio","","Clase de eficiencia energética de calentamiento de agua","","A","A","A","A","A","A"]
["Calefacción de habitaciones","Temperatura del agua de salida en clima medio 55°C","General","SCOP","","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63"]
["Calef. de habitaciones","Temp. del agua de salida, clima medio 55°C","General","Clase de efic. estac. de calef. de habitaciones","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["Calefacción de habitaciones","Temperatura del agua de salida en clima medio 35°C","General","SCOP","","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81"]
["Calef. de habitaciones","Temp. del agua de salida, clima medio 35°C","General","Clase de efic. estac. de calef. de habitaciones","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Rango de eficiencia energética","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Notas","","","","","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(3) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(3) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(3) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(3) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(3) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS"]
["","","","","","(4) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(4) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(4) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(4) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(4) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(4) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS"]
["","","","","","(5) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(5) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(5) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(5) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(5) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(5) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511"]