{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETSX16E / EPRA14-18DW7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETSX16P30EF / EPRA14DAW17","ETSX16P50EF / EPRA14DAW17","ETSX16P30EF / EPRA16DAW17","ETSX16P50EF / EPRA16DAW17","ETSX16P30EF / EPRA18DAW17","ETSX16P50EF / EPRA18DAW17"]
["Capacidad de calefacción","Mín.","","","kW","37.00 (1)","37.00 (1)","396.00 (1)","396.00 (1)","44.00 (1)","44.00 (1)"]
["","Nom.","","","kW","59.0 (2)","59.0 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Máx.","","","kW","975.00 (1)","975.00 (1)","1,044.00 (1)","1,044.00 (1)","116.00 (1)","116.00 (1)"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","","kW","106 (3), 69.0 (4)","106 (3), 69.0 (4)","115 (3), 788 (4)","115 (3), 788 (4)","125 (3), 886 (4)","125 (3), 886 (4)"]
["Consumo","Calefacción","","Mín.","kW","84.00 (5)","84.00 (5)","9.00 (5)","9.00 (5)","1.00 (5)","1.00 (5)"]
["","","","Nom.","kW","123 (2)","123 (2)","18.0 (2)","18.0 (2)","18.0 (2)","18.0 (2)"]
["","","","Máx.","kW","217.00 (5)","217.00 (5)","232.00 (5)","232.00 (5)","258.00 (5)","258.00 (5)"]
["","Refrigeración","","Nom.","kW","255 (3), 256 (4)","255 (3), 256 (4)","28.0 (3), 293 (4)","28.0 (3), 293 (4)","305 (3), 331 (4)","305 (3), 331 (4)"]
["COP","","","","","479.00 (2)","479.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)"]
["EER","","","","","413.00 (3), 27.00 (4)","413.00 (3), 27.00 (4)","411.00 (3), 269.00 (4)","411.00 (3), 269.00 (4)","409.00 (3), 268.00 (4)","409.00 (3), 268.00 (4)"]
["Calentamiento de agua caliente sanitaria","General","","Perfil de carga declarado","","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Clima medio","","Clase de eficiencia energética de calentamiento de agua","","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Calefacción de habitaciones","Temperatura del agua de salida en clima medio 55°C","General","SCOP","","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63"]
["Calef. de habitaciones","Temp. del agua de salida, clima medio 55°C","General","Clase de efic. estac. de calef. de habitaciones","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["Calefacción de habitaciones","Temperatura del agua de salida en clima medio 35°C","General","SCOP","","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81"]
["Calef. de habitaciones","Temp. del agua de salida, clima medio 35°C","General","Clase de efic. estac. de calef. de habitaciones","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Rango de eficiencia energética","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Notas","","","","","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(3) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(3) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(3) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(3) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(3) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS"]
["","","","","","(4) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(4) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(4) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(4) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(4) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(4) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS"]
["","","","","","(5) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(5) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(5) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(5) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(5) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(5) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511"]