{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":17,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVH12E9W / EPRA08-12EW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVH12S18EA9W / EPRA08EAW1","ETVH12S18EJ9W / EPRA08EAW1","ETVH12S23EA9W / EPRA08EAW1","ETVH12S23EJ9W / EPRA08EAW1","ETVH12S18EA9W / EPRA10EAW1","ETVH12S18EJ9W / EPRA10EAW1","ETVH12S23EA9W / EPRA10EAW1","ETVH12S23EJ9W / EPRA10EAW1","ETVH12S18EA9W / EPRA12EAW1","ETVH12S18EJ9W / EPRA12EAW1","ETVH12S23EA9W / EPRA12EAW1","ETVH12S23EJ9W / EPRA12EAW1"]
["Indoor unit","","","","","ETVH12S18EA9W","","ETVH12S23EA9W","","ETVH12S18EA9W","","ETVH12S23EA9W","","ETVH12S18EA9W","","ETVH12S23EA9W"]
["Capacidad de calefacción","Mín.","","","kW","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)"]
["","Nom.","","","kW","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)"]
["","Máx.","","","kW","7.95 (1)","7.95 (1)","7.95 (1)","7.95 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)"]
["Consumo","Calefacción","","Mín.","kW","0.70 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)"]
["","","","Máx.","kW","1.63 (5)","1.63 (5)","1.63 (5)","1.63 (5)","1.98 (5)","1.98 (5)","1.98 (5)","1.98 (5)","2.21 (5)","2.21 (5)","2.21 (5)","2.21 (5)"]
["","Agua caliente sanitaria de 10°C a 50 °C","","Nom.","kWh","2.54 (6)","2.54 (6)","3.09 (6)","3.09 (6)","2.54 (6)","2.54 (6)","3.09 (6)","3.09 (6)","2.54 (6)","2.54 (6)","3.09 (6)","3.09 (6)"]
["Tiempo de calentamiento de 10°C a 50 °C","hr","","","","1 h 51 min","1 h 51 min","2 h 10 min","2 h 10 min","1 h 51 min","1 h 51 min","2 h 10 min","2 h 10 min","1 h 51 min","1 h 51 min","2 h 10 min","2 h 10 min"]
["COP","","","","","5.10 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)"]
["Calentamiento de agua caliente sanitaria","General","","Perfil de carga declarado","","L","L","L","L","L","L","L","L","L","L","L","L"]
["","Clima medio","","Clase de eficiencia energética de calentamiento de agua","","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Calefacción de habitaciones","Temperatura del agua de salida en clima medio 55°C","General","SCOP","","3.52","3.52","3.52","3.52","3.53","3.53","3.53","3.53","3.53","3.53","3.53","3.53"]
["Calef. de habitaciones","Temp. del agua de salida, clima medio 55°C","General","Clase de efic. estac. de calef. de habitaciones","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["Calefacción de habitaciones","Temperatura del agua de salida en clima medio 35°C","General","SCOP","","4.81","4.81","4.81","4.81","4.84","4.84","4.84","4.84","4.84","4.84","4.84","4.84"]
["Calef. de habitaciones","Temp. del agua de salida, clima medio 35°C","General","Clase de efic. estac. de calef. de habitaciones","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Rango de eficiencia energética","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Notas","","","","","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(3) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(3) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(3) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(3) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(3) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(3) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(3) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(3) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(3) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(3) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(3) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511"]
["","","","","","(4) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147.","(4) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147.","(4) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147.","(4) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147.","(4) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147.","(4) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147.","(4) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147.","(4) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147.","(4) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147.","(4) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147.","(4) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147.","(4) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147."]
["","","","","","(5) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(5) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(5) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(5) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(5) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(5) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(5) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(5) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(5) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(5) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(5) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(5) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad"]