{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":17,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVH16UE6V7 / EPRA14-18DV7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVH16SU18EJ6V7 / EPRA14DAV37","ETVH16SU23EJ6V7 / EPRA14DAV37","ETVH16SU18EA6V7 / EPRA14DAV37","ETVH16SU23EA6V7 / EPRA14DAV37","ETVH16SU18EJ6V7 / EPRA16DAV37","ETVH16SU23EJ6V7 / EPRA16DAV37","ETVH16SU18EA6V7 / EPRA16DAV37","ETVH16SU23EA6V7 / EPRA16DAV37","ETVH16SU18EJ6V7 / EPRA18DAV37","ETVH16SU23EJ6V7 / EPRA18DAV37","ETVH16SU18EA6V7 / EPRA18DAV37","ETVH16SU23EA6V7 / EPRA18DAV37"]
["Capacidad de calefacción","Mín.","","","kW","3.70","3.70","3.70","3.70","3.96","3.96","3.96","3.96","4.40","4.40","4.40","4.40"]
["","Nom.","","","kW","5.69","5.69","5.69","5.69","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00"]
["","Máx.","","","kW","10.18","10.18","10.18","10.18","10.91","10.91","10.91","10.91","12.12","12.12","12.12","12.12"]
["Consumo","Calefacción","","Mín.","kW","0.88","0.88","0.88","0.88","0.95","0.95","0.95","0.95","1.05","1.05","1.05","1.05"]
["","","","Nom.","kW","1.22","1.22","1.22","1.22","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80"]
["","","","Máx.","kW","2.09","2.09","2.09","2.09","2.24","2.24","2.24","2.24","2.49","2.49","2.49","2.49"]
["","Agua caliente sanitaria de 10°C a 50 °C","","Nom.","kWh","2.57","2.85","2.57","2.85","2.57","2.85","2.57","2.85","2.57","2.85","2.57","2.85"]
["Tiempo de calentamiento de 10°C a 50 °C","hr","","","","9 h 20 min a 7 °C de temperatura ambiente","1 h 13 min a 7°C de temperatura ambiente","9 h 20 min a 7 °C de temperatura ambiente","1 h 13 min a 7°C de temperatura ambiente","9 h 20 min a 7 °C de temperatura ambiente","1 h 13 min a 7°C de temperatura ambiente","9 h 20 min a 7 °C de temperatura ambiente","1 h 13 min a 7°C de temperatura ambiente","9 h 20 min a 7 °C de temperatura ambiente","1 h 13 min a 7°C de temperatura ambiente","9 h 20 min a 7 °C de temperatura ambiente","1 h 13 min a 7°C de temperatura ambiente"]
["COP","","","","","4.67","4.67","4.67","4.67","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["Calentamiento de agua caliente sanitaria","General","","Perfil de carga declarado","","L","XL","L","XL","L","XL","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Clima medio","","Clase de eficiencia energética de calentamiento de agua","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Calefacción de habitaciones","Temperatura del agua de salida en clima medio 55°C","General","SCOP","","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58"]
["Calef. de habitaciones","Temp. del agua de salida, clima medio 55°C","General","Clase de efic. estac. de calef. de habitaciones","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["Calefacción de habitaciones","Temperatura del agua de salida en clima medio 35°C","General","SCOP","","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51"]
["Calef. de habitaciones","Temp. del agua de salida, clima medio 35°C","General","Clase de efic. estac. de calef. de habitaciones","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Notas","","","","","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(3) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(3) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(3) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(3) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(3) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(3) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(3) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(3) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(3) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(3) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(3) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511"]
["","","","","","(4) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147.","(4) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147.","(4) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147.","(4) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147.","(4) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147.","(4) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147.","(4) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147.","(4) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147.","(4) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147.","(4) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147.","(4) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147.","(4) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147."]
["","","","","","(5) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(5) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(5) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(5) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(5) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(5) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(5) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(5) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(5) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(5) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(5) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(5) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad"]