{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":66,"n_cols":25,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-TZSRB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAD160TZSRB1","EWAD190TZSRB1","EWAD240TZSRB1","EWAD270TZSRB1","EWAD300TZSRB1","EWAD360TZSRB1","EWAD380TZSRB2","EWAD455TZSRB2","EWAD500TZSRB2","EWAD570TZSRB2","EWAD610TZSRB2","EWAD660TZSRB2","EWAD700TZSRB2","EWAD820TZSRB2","EWAD900TZSRB2","EWAD990TZSRB2","EWADC10TZSRB2","EWADC11TZSRB2","EWAD450TZSRB2 (Archived)","EWAD495TZSRB2 (Archived)"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","","kW","169.1","200.9","235.3","268.8","306","351.4","394","454.6","499.1","568.6","610.4","659","699.9","800","895","956","1,013","1,067","454.6","499.1"]
["Control de capacidad","Método","","","","","","","","","","","Variable","Variable"]
["","Capacidad mínima","","","%","37","31","34","29","25","24","16","17","16","14","13","12","12","10","10","10","10","10","17","16"]
["Consumo","Refrigeración","","Nom.","kW","56.48","69.9","82.99","89.94","108.6","118","140.2","164.8","175.4","199.1","218.4","240.3","250.3","247.8","294.1","316","335.6","358.9","164.8","175.4"]
["EER","","","","","2.995","2.874","2.835","2.989","2.817","2.954","2.81","2.759","2.846","2.856","2.795","2.742","2.796","3.229","3.043","3.016","3.018","2.973","2.759","2.846"]
["IPLV","","","","","5.3","5.27","5.04","5.19","5.37","5.53","5.3","5.26","5.43","5.6","5.61","5.6","5.67","5.92","5.74","5.77","5.75","5.86","5.26","5.43"]
["SEER","","","","","4.28","4.39","4.31","4.46","4.5","4.65","4.38","4.63","4.64","4.56","4.79","4.62","4.69","5.45","5.41","5.42","5.48","5.52","4.34","4.43"]
["Dimensiones","Unidad","","Profundidad","mm","2,283","2,283","2,283","3,183","3,183","4,083","4,083","4,083","4,983","5,883","5,883","5,883","6,783","7,783","7,783","8,820","9,591","10,461","4,083","4,983"]
["","","","Altura","mm","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,482","2,482","2,482","2,482","2,482","2,483","2,483"]
["","","","Anchura","mm","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258"]
["Peso","Peso operativo","","","kg","2,186","2,217","2,287","2,501","2,560","2,921","4,402","4,424","4,675","4,961","5,250","5,259","5,529","7,247","7,347","7,702","7,980","8,273","4,424","4,675"]
["","Unidad","","","kg","2,166","2,191","2,249","2,475","2,522","2,871","4,244","4,260","4,517","4,803","4,980","5,004","5,274","6,997","7,097","7,452","7,730","8,023","4,260","4,517"]
["Carcasa","Color","","","","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil"]
["","Material","","","","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada"]
["Intercambiador de calor de aire","Tipo","","","","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal"]
["Ventilador","Cantidad","","","","4","4","4","6","6","8","8","8","10","12","12","12","14","16","16","18","20","22","8","10"]
["","Tipo","","","","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo"]
["Motor del ventilador","Transmisión","","","","ENCENDIDO/APAGADO","ENCENDIDO/APAGADO","ENCENDIDO/APAGADO","ENCENDIDO/APAGADO","ENCENDIDO/APAGADO","ENCENDIDO/APAGADO","ENCENDIDO/APAGADO","ENCENDIDO/APAGADO","ENCENDIDO/APAGADO","ENCENDIDO/APAGADO","ENCENDIDO/APAGADO","ENCENDIDO/APAGADO","ENCENDIDO/APAGADO","ENCENDIDO/APAGADO","ENCENDIDO/APAGADO","ENCENDIDO/APAGADO","ENCENDIDO/APAGADO","ENCENDIDO/APAGADO","ENCENDIDO/APAGADO","ENCENDIDO/APAGADO"]
["Compresor","Cantidad_","","","","1","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Tipo","","","","Compresor monotornillo con control Inverter","Compresor monotornillo con control Inverter","Compresor monotornillo con control Inverter","Compresor monotornillo con control Inverter","Compresor monotornillo con control Inverter","Compresor monotornillo con control Inverter","Compresor monotornillo con control Inverter","Compresor monotornillo con control Inverter","Compresor monotornillo con control Inverter","Compresor monotornillo con control Inverter","Compresor monotornillo con control Inverter","Compresor monotornillo con control Inverter","Compresor monotornillo con control Inverter","Compresor monotornillo con control Inverter","Compresor monotornillo con control Inverter","Compresor monotornillo con control Inverter","Compresor monotornillo con control Inverter","Compresor monotornillo con control Inverter","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Método de arranque_","","","","Con control Inverter","Con control Inverter","Con control Inverter","Con control Inverter","Con control Inverter","Con control Inverter","Con control Inverter","Con control Inverter","Con control Inverter","Con control Inverter","Con control Inverter","Con control Inverter","Con control Inverter","Con control Inverter","Con control Inverter","Con control Inverter","Con control Inverter","Con control Inverter","Con control Inverter","Con control Inverter"]
["Rango de funcionamiento","Lado del aire","Refrigeración","Mín.","°CBS","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Máx.","°CBS","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47","45","45","45","45","45","47","47"]
["","Lado del agua","Evaporador","Mín.","°CBS","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-15","-15","-15","-15","-15","-8","-8"]
["","","","Máx.","°CBS","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","20","20","20","20","20","18","18"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","86","87","87","88","88","90","90","90","90","91","91","92","94","94","94","95","95","95","90","90"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","67","68","68","68","69","70","70","70","70","70","70","71","73","73","73","73","73","73","70","70"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Carga","","","kg","27","29","33","38","41","52","58","59","68","75","77","83","90","104","104","117","130","143","59","68"]
["","Circuitos","","Cantidad","","1","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Conexiones de tubería","Entrada/salida de agua del evaporador (D.E.)","","","","3\"","3\"","4\"","4\"","4\"","4\"","5\"","5\"","5\"","5\"","6”","6”","6”","168.3 mm","219.1","219.1","219.1","219.1","5\"","5\""]
["Power supply","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Límites de tensión","","Mín.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Máx.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Unidad","Corriente de arranque","","Máx.","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["","Corriente de func.","Refrigeración","Nom.","A","102","123","188","177","188","200","247","374","368","363","378","398","416","422","496","530","561","599","374","368"]
["","","","Máx.","A","130","149","160","187","220","246","298","320","350","374","439","466","486","523","585","635","688","745","320","350"]
["","Corriente de la unidad máx. para el tamaño de los cables","","","A","141","156","174","187","239","247","313","349","368","374","479","483","488","568","637","692","750","813","349","368"]
["Notas","","","","","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0"]
["","","","","","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador"]
["","","","","","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1"]
["","","","","","(4) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(4) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(4) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(4) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(4) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(4) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(4) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(4) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(4) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(4) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(4) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(4) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(4) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(4) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(4) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(4) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(4) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(4) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(4) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(4) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad."]
["","","","","","(5) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(5) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(5) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(5) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(5) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(5) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(5) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(5) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(5) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(5) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(5) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(5) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(5) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(5) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(5) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(5) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(5) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(5) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(5) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(5) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent"]
["","","","","","(6) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(6) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(6) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(6) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(6) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(6) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(6) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(6) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(6) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(6) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(6) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(6) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(6) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(6) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(6) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(6) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(6) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(6) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(6) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(6) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición."]
["","","","","","(7) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(7) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(7) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(7) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(7) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(7) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(7) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(7) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(7) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(7) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(7) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(7) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(7) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(7) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(7) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(7) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(7) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(7) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(7) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(7) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios."]
["","","","","","(8) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(8) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(8) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(8) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(8) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(8) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(8) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(8) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(8) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(8) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(8) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(8) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(8) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(8) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(8) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(8) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(8) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(8) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(8) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(8) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%."]
["","","","","","(9) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(9) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(9) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(9) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(9) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(9) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(9) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(9) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(9) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(9) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(9) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(9) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(9) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(9) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(9) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(9) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(9) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(9) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(9) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(9) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque."]
["","","","","","(10) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(10) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(10) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(10) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(10) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(10) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(10) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(10) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(10) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(10) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(10) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(10) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(10) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(10) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(10) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(10) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(10) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(10) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(10) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(10) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores"]
["","","","","","(11) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(11) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(11) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(11) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(11) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(11) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(11) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(11) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(11) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(11) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(11) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(11) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(11) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(11) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(11) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(11) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(11) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(11) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(11) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(11) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores"]
["","","","","","(12) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(12) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(12) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(12) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(12) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(12) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(12) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(12) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(12) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(12) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(12) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(12) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(12) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(12) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(12) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(12) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(12) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(12) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(12) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(12) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida."]
["","","","","","(13) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(13) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(13) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(13) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(13) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(13) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(13) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(13) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(13) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(13) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(13) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(13) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(13) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(13) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(13) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(13) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(13) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(13) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(13) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(13) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1"]
["","","","","","(14) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(14) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(14) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(14) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(14) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(14) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(14) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(14) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(14) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(14) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(14) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(14) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(14) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(14) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(14) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(14) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(14) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(14) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(14) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(14) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos"]
["","","","","","(15) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(15) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(15) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(15) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(15) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(15) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(15) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(15) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(15) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(15) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(15) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(15) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(15) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(15) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(15) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(15) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(15) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(15) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(15) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(15) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad."]
["","","","","","(16) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(16) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(16) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(16) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(16) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(16) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(16) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(16) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(16) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(16) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(16) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(16) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(16) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(16) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(16) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(16) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(16) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(16) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(16) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(16) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS)."]
["","","","","","(17) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(17) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(17) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(17) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(17) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(17) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(17) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(17) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(17) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(17) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(17) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(17) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(17) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(17) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(17) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(17) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(17) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(17) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(17) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(17) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante"]
["","","","","","(18) - Líquido: Agua","(18) - Líquido: Agua","(18) - Líquido: Agua","(18) - Líquido: Agua","(18) - Líquido: Agua","(18) - Líquido: Agua","(18) - Líquido: Agua","(18) - Líquido: Agua","(18) - Líquido: Agua","(18) - Líquido: Agua","(18) - Líquido: Agua","(18) - Líquido: Agua","(18) - Líquido: Agua","(18) - Líquido: Agua","(18) - Líquido: Agua","(18) - Líquido: Agua","(18) - Líquido: Agua","(18) - Líquido: Agua","(18) - Líquido: Agua","(18) - Líquido: Agua"]
["","","","","","(19) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(19) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(19) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(19) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(19) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(19) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(19) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(19) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(19) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(19) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(19) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(19) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(19) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(19) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(19) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(19) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(19) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(19) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(19) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(19) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad."]