{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":9,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FAA-A / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FAA71AUVEB / RZQG71L8Y1B","FAA100AUVEB / RZQG71L8Y1B","FAA100AUVEB / RZQG100L8Y1B","FAA71AUVEB / FAA71AUVEB / RZQG100L8Y1B","FAA71AUVEB / FAA71AUVEB / RZQG125L8Y1B"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","12.00"]
["Refrigeración de habitaciones","SEER","","","6.43","6.43","6.11","5.10","5.10"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","371","371","545","652","824"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","12.00"]
["","Clase de eficiencia energética","","","A++","A++","A++","A","A"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Capacidad","Pdesign","kW","6.33","6.33","10.20","11.30","12.71"]
["","SCOP/A","","","4.02","4.02","4.01","3.80","3.80"]
["","Clase de eficiencia energética","","","A+","A+","A+","A","A"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","2,205","2,205","3,562","4,164","4,683"]
["Eficiencia nominal","Consumo energético anual","","kWh","1,000","","1,312"]
["","EER","","","3.40","3.40","3.62","3.75","3.61"]
["","COP","","","3.70","","3.61"]
["","Directiva de etiquetado de eficiencia energética","Refrigeración","","A","","A"]
["","","Calefacción","","A","","A"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","kW","7.50","","10.80"]
["Notas","","","","(1) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(1) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento"]
["","","","","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos."]
["","","","","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento"]
["","","","","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos."]