{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FAA-B / RZAG-NV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FAA71BUV1B / RZAG71N2V1B","FAA100BUV1B / RZAG71N2V1B","FAA100BUV1B / RZAG71N7V1B","FAA71BUV1B / RZAG71N7V1B","FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZAG100N2V1B","FAA100BUV1B / RZAG100N2V1B","FAA100BUV1B / RZAG100N7V1B","FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZAG100N7V1B","FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZAG140N2Y1B","FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZAG140N2V1B","FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZAG140N7V1B"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","kW","6.80","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","9.50 (1)","9.50","9.50 (1)","","13.4 (1)"]
["Refrigeración de habitaciones","SEER","","","6.58","6.43","6.43","6.58","8.57","6.42","6.42","","8.18"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","362","370","370","362","388","518","518","","982"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","","13.4"]
["","Clase de eficiencia energética","","","A++","A++","A++","A++","A+++","A++","A++"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Capacidad","Pdesign","kW","4.70","4.70","4.70","4.70","7.80","7.80","7.80","","9.52"]
["","SCOP/A","","","4.20","4.10","4.10","4.20","4.63","4.01","4.01","","4.52"]
["","Clase de eficiencia energética","","","A+","A+","A+","A+","A++","A+","A+"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","1,567","1,605","1,605","1,567","2,359","2,725","2,723","","2,946"]
["Eficiencia nominal","EER","","","3.27","","","","","3.24"]
["","Consumo energético anual","","kWh","1,040","","","","","1,466"]
["","COP","","","3.42","","","","","3.17"]
["","Directiva de etiquetado de eficiencia energética","Refrigeración","","A","","","","","A"]
["","","Calefacción","","B","","","","","D"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","kW","7.50","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","10.8 (2)","10.80","10.8 (2)","","15.5 (2)"]
["Notas","","","","","(1) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","","(1) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m."]
["","","","","","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m."]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","kW","","","","","","","","9.50","","13.4","6.80 (1)"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","kW","","","","","","","","10.8","","15.5","7.50 (2)"]
["Refrigeración de habitaciones","Clase de eficiencia energética","","","","","","","","","","A+++","","","A++"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","","","","","","","","9.50","","13.4","6.80"]
["","SEER","","","","","","","","","","8.57","","8.18","7.90"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","","","","","","","","388","","982","301"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Clase de eficiencia energética","","","","","","","","","","A++","","","A++"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","","","","","","","","7.80","","9.52","4.70"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","4.63","","4.52","4.61"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","","","","","","","","2359","","2946","1,427"]