{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A / RZQSG-L3/9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQSG71L3V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQSG100L9V1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQSG100L9V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQSG125L9V1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQSG125L9V1B","FBA60A2VEB / FBA60A2VEB / RZQSG125L9V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQSG140L9V1B","FBA71A2VEB / RZQSG71L3V1B"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","kW","","","9.50 (1)","12.0 (1)","12.0 (1)","12.0 (1)","13.4 (1)","6.80 (1)"]
["Refrigeración de habitaciones","SEER","","","5.10","5.10","5.10","4.80","4.80","4.80","","5.84"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","467","652","652","875","875","875","","408"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","6.80","9.50","9.50","12.0","12.0","12.0","","6.80"]
["","Clase de eficiencia energética","","","A","A","A","B","B","B","","A+"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Capacidad","Pdesign","kW","6.00","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","","6.00"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","","4.01"]
["","Clase de eficiencia energética","","","A","A","A","A","A","A","","A+"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","2,211","2,800","2,800","2,800","2,800","2,800","","2,095"]
["Eficiencia nominal","Annual energy consumption","","kWh","","","","","","","","991"]
["","EER","","","","","3.06 (3)","3.04 (3)","2.94 (3)","2.83 (3)","4.20 (3)","3.43 (3)"]
["","COP","","","","","3.30 (3)","3.35 (3)","3.30 (3)","3.26 (3)","","3.92 (3)"]
["","Directiva de etiquetado de eficiencia energética","Refrigeración","","","","B","B","C","C","","A"]
["","","Calefacción","","","","C","C","C","C","","A"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","kW","","","10.8 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)","7.50 (2)"]
["Notas","","","","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","(3) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE","(3) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE","(3) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE","(3) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE","(3) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE","(3) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE","(3) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE","(3) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE"]