{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":13,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / RZASG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG71AVEB / RZASG71M2V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZASG71M2V1B","FCAG100AVEB / RZASG100M7V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZASG100M7V1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZASG100M7V1B","FCAG125AVEB / RZASG125M7V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZASG125M7V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZASG140M7V1B","FCAG140AVEB / RZASG140M7V1B"]
["Outdoor unit","","","","RZASG71M2V1B","RZASG71M2V1B","RZASG100M7V1B","RZASG100M7V1B","RZASG100M7V1B","RZASG125M7V1B","RZASG125M7V1B","RZASG140M7V1B","RZASG140M7V1B"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","kW","6.80","6.80","9.5","9.50","9.50","12.1","12.1","13.4","13.4 (1)"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","kW","7.50","7.50","10.8","10.8","10.8","13.5","13.5","15.5","15.5 (2)"]
["Refrigeración de habitaciones","Clase de eficiencia energética","","","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","6.80","6.80","9.5","9.50","9.50","12.1","12.1","13.4","13.4"]
["","SEER","","","6.47","7.05","6.5","7.22","6.80","5.76","9.47","11.6","6.53"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","368","338","507","461","489","1261","767","694","1231"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Clase de eficiencia energética","","","A","A+","A+","A+","A"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","4.50","4.50","6.0","6.00","6.00","6.00","6.00","7.80","7.80"]
["","SCOP/A","","","4.00","4.31","4.2","4.07","3.90","4.05","4.65","5.49","4.31"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","1575","1462","2016","2064","2154","2074","1807","1989","2534"]
["Notas","","","","(1) - Refrigeración: T2: temp. interior 26,6°CBS, 19,4°CBH; temp. exterior 48 °CBS [Btu/h/W]","(1) - Refrigeración: T2: temp. interior 26,6°CBS, 19,4°CBH; temp. exterior 48 °CBS [Btu/h/W]","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m."]
["Rango de eficiencia energética","","","","","","","","","","","","A+++ ~ D"]