{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":15,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / RZQSG-L3/9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQSG125L9V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQSG100L9V1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQSG125L9V1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQSG100L9V1B","FCAG60AVEB / FCAG60AVEB / RZQSG125L9V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQSG71L3V1B","FCAG71AVEB / RZQSG71L3V1B","FCAG100AVEB / RZQSG100L9V1B","FCAG125AVEB / RZQSG125L9V1B","FCAG140AVEB / RZQSG140L9V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQSG140L9V1B"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","kW","","","","","","","6.80 (1)","9.50 (1)","12.0 (1)","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Refrigeración de habitaciones","SEER","","","","","","","","5.10","6.10","6.50","5.30"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","","","","","","467","391","512","793"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","","","","","","6.80","6.80","9.50","12.0"]
["","Clase de eficiencia energética","","","","","","","","A","A++","A++","A"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Capacidad","Pdesign","kW","","","","","","6.00","6.33","7.60","8.03"]
["","SCOP/A","","","","","","","","3.80","4.10","4.10","4.01"]
["","Clase de eficiencia energética","","","","","","","","A","A+","A+","A+"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","","","","","","2,211","2,162","2,596","2,804"]
["Eficiencia nominal","Consumo energético anual","","kWh","","","","","","","1,060","1,440","1,870"]
["","EER","","","","","","","","","3.21 (3)","3.30 (3)","3.21 (3)","2.40 (3)","4.20 (3)"]
["","COP","","","","","","","","","3.61 (3)","3.54 (3)","3.41 (3)","3.41 (3)"]
["","Directiva de etiquetado de eficiencia energética","Refrigeración","","","","","","","","A","A","A"]
["","","Calefacción","","","","","","","","A","B","B"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","kW","","","","","","","7.50 (2)","10.8 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["Notas","","","","","","","","","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","","","","","","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","","","","","","(3) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE","(3) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE","(3) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE","(3) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE","(3) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE","(3) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE"]
["Rango de eficiencia energética","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]