{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":7,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B / AZQS-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG100BVEB / AZQS100B7Y1B","FCAG125BVEB / AZQS125B7Y1B","FCAG140BVEB / AZQS140B7Y1B"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","kW","9.5 (1)","12.1 (1)","13.0 (1)"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","kW","10.8 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Eficiencia nominal","EER","","","3.21 (3)","2.22 (3)","2.63 (3)"]
["","COP","","","3.50 (3)","3.41 (3)","3.30 (3)"]
["","Annual energy consumption","","kWh","1,480"]
["","Directiva de etiquetado de eficiencia energética","Refrigeración","","A"]
["","","Calefacción","","B"]
["Refrigeración de habitaciones","Clase de eficiencia energética","","","A"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","9.5","12.1","13.0"]
["","SEER","","","5.50","5.16","5.94"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","605","1,406","1,314"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Clase de eficiencia energética","","","A"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","7.60","7.78","11.56"]
["","SCOP/A","","","3.85","3.67","3.96"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","2,764","2,969","4,089"]
["Notas","","","","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","(3) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE","(3) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE","(3) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE"]