{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":17,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B / RZASG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG100BVEB / RZASG100M7V1B","FCAG71BVEB / RZASG71M2V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZASG71M2V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZASG100M7V1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZASG100M7V1B","FCAG125BVEB / RZASG125M7V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZASG125M7V1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZASG125M7V1B","FCAG60BVEB / FCAG60BVEB / RZASG125M7V1B","FCAG140BVEB / RZASG140M7V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZASG140M7V1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZASG140M7V1B","FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / RZASG140M7V1B"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","kW","","6.80 (1)","6.80 (1)","","","12.1 (1)","12.1 (1)","","","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","kW","","7.50 (2)","7.50 (2)","","","13.5 (2)","13.5 (2)","","","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["Refrigeración de habitaciones","Clase de eficiencia energética","","","","A++","A++"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","","6.80","6.80","","","12.1","12.1","","","13.4","13.4"]
["","SEER","","","","6.47","7.05","","","5.76","9.47","","","6.53","11.6"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","","368","338","","","1,261","767","","","1,231","694"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Clase de eficiencia energética","","","","A+","A+"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","","4.50","4.50","","","6.00","6.00","","","7.80","7.80"]
["","SCOP/A","","","","4.10","4.31","","","4.05","4.65","","","4.31","5.49"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","","1,537","1,462","","","2,074","1,807","","","2,534","1,989"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","kW","9.5","","","9.50","9.50","","","12.1","12.1","","","13.4","13.4"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","kW","10.8","","","10.8","10.8","","","13.5","13.5","","","15.5","15.5"]
["Refrigeración de habitaciones","Clase de eficiencia energética","","","A++","","","A++","A++"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","9.5","","","9.50","9.50","","","12.1","12.1","","","13.4","13.4"]
["","SEER","","","6.55","","","7.22","6.80","","","7.13","6.74","","","8.66","8.20"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","507","","","461","489","","","1018","1077","","","928","980"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Clase de eficiencia energética","","","A+","","","A+","A"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","6","","","6.00","6.00","","","6.00","6.00","","","7.80","7.80"]
["","SCOP/A","","","4.17","","","4.07","3.90","","","4.59","4.30","","","4.75","4.60"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","2016","","","2064","2154","","","1830","1954","","","2299","2376"]
["Notas","","","","","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m."]
["","","","","","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m."]
["","","","","","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","","","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","","","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento"]
["","","","","","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","","","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","","","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos."]