{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":23,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG71L9V1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG71L9V1B","FCAG71BVEB / RZQG71L9V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG71L9V1B","FCAG100BVEB / RZQG71L9V1B","FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / RZQG100L9V1B","FCAG140BVEB / RZQG100L9V1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG100L9V1B","FCAG100BVEB / RZQG100L9V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG100L9V1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG100L9V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG100L9V1B","FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / RZQG125L9V1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG125L9V1B","FCAG125BVEB / RZQG125L9V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG125L9V1B","FCAG140BVEB / RZQG125L9V1B","FCAG60BVEB / FCAG60BVEB / RZQG125L9V1B","FCAG140BVEB / RZQG140L9V1B"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","kW","","","7.50","","","","","","10.80","","","","","","13.50","","","","15.50"]
["Eficiencia nominal","EER","","","3.30","3.30","3.39","3.30","3.39","3.75","3.87","3.75","3.87","3.81","3.75","3.11","3.61","3.73","3.71","3.61","3.71","3.61","2.50"]
["","COP","","","","","3.97","","","","","","4.15","","","","","","3.63","","","","3.61"]
["","Consumo energético anual","","kWh","","","1,003","","","","","","1,227","","","","","","1,617"]
["","Directiva de etiquetado de eficiencia energética","Refrigeración","","","","A","","","","","","A","","","","","","A"]
["","","Calefacción","","","","A","","","","","","A","","","","","","A"]
["Refrigeración de habitaciones","Clase de eficiencia energética","","","A","A","A++","A","A++","A","A++","A","A++","A","A","A","A","A","A+","A","A+","A"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["","SEER","","","5.10","5.10","6.72","5.10","6.80","5.10","6.80","5.10","6.80","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","6.00","5.10","6.00","5.10","6.44"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","467","467","355","467","350","652","489","652","489","652","652","652","824","824","700","824","700","824","1,249"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Clase de eficiencia energética","","","A","A","A+","A","A+","A","A++","A","A++","A","A","A","A","A","A+","A","A+","A"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","6.00","6.00","6.33","6.00","6.33","11.30","11.30","11.30","11.30","11.30","11.30","7.60","12.71","12.71","12.66","12.71","12.66","12.71","11.56"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","4.20","3.80","4.20","3.80","4.61","3.80","4.61","3.80","3.80","3.81","3.80","3.80","4.10","3.80","4.10","3.80","4.27"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","2,211","2,211","2,110","2,211","2,110","4,164","3,432","4,164","3,432","4,164","4,164","2,791","4,683","4,683","4,323","4,683","4,323","4,683","3,795"]
["Notas","","","","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(1) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(1) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(1) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(1) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m."]
["","","","","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m."]
["","","","","","","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","","","","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","","","","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento"]
["","","","","","","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","","","","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","","","","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos."]