{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F / AZQS-B(8)V1 UK"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG71FVEB / AZQS71B2V1B UK","FCQG100FVEB / AZQS100B8V1B UK","FCQG125FVEB / AZQS125B8V1B UK","FCQG140FVEB / AZQS140B8V1B UK"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","kW","6.8","9.5","12.1","13.0"]
["Refrigeración de habitaciones","SEER","","","5.70","5.50"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","418","605"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","6.80","9.50"]
["","Clase de eficiencia energética","","","A+","A"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Capacidad","Pdesign","kW","6.33","7.60"]
["","SCOP/A","","","4.00","3.85"]
["","Clase de eficiencia energética","","","A+","A"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","2,216","2,762"]
["Eficiencia nominal","Annual energy consumption","","kWh","1,093","1,480","1,952","2,313"]
["","EER","","","3.11","3.21","3.10","2.81"]
["","COP","","","3.61","3.50","3.41","3.30"]
["","Directiva de etiquetado de eficiencia energética","Refrigeración","","B","A","B","C"]
["","","Calefacción","","A","B","B","C"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","kW","7.5","10.8","13.5","15.5"]
["Notas","","","","(1) - Consumo anual de energía de acuerdo con la Directiva de etiquetado energético 2002/31/EC","(1) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE","(1) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE","(1) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE"]
["","","","","(2) - SEER y SCOP conforme a EN 14825","(2) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal","(2) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal","(2) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal"]
["","","","","(3) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal","(3) - PED: montaje = categoría l : excluida del ámbito de aplicación PED debido al artículo 1, elemento 3.6 de 97/23/EC","(3) - PED: montaje = categoría l : excluida del ámbito de aplicación PED debido al artículo 1, elemento 3.6 de 97/23/EC","(3) - PED: montaje = categoría l : excluida del ámbito de aplicación PED debido al artículo 1, elemento 3.6 de 97/23/EC"]
["","","","","","(4) - Valor Ssc mínimo (=energía de cortocircuito): Equipamiento compatible con la norma EN 61000-3-2","(4) - Valor Ssc mínimo (=energía de cortocircuito): Equipamiento compatible con la norma EN 61000-3-2","(4) - Valor Ssc mínimo (=energía de cortocircuito): Equipamiento compatible con la norma EN 61000-3-2"]
["","","","","","(5) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(5) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(5) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos."]
["","","","","","(6) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(6) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(6) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero"]