{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F / RR-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG71FVEB / RR71B8W1B","FCQG100FVEB / RR100B8W1B","FCQG125FVEB / RR125B8W1B"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","kW","7.1 (3)","10.0 (3)","12.5 (3)"]
["Eficiencia nominal","EER","","","2.70","2.81","2.69"]
["","Annual energy consumption","","kWh","1,315","1,780","2,325"]
["","Directiva de etiquetado de eficiencia energética","Refrigeración","","D","C","D"]
["Notas","","","","(1) - Etiqueta de eficiencia energética: escala desde A (más eficiente) a G (menos eficiente)","(1) - Etiqueta de eficiencia energética: escala desde A (más eficiente) a G (menos eficiente)","(1) - Etiqueta de eficiencia energética: escala desde A (más eficiente) a G (menos eficiente)"]
["","","","","(2) - Consumo anual de energía: basado en un promedio de utilización de 500 horas de uso al año a plena carga (condiciones nominales)","(2) - Consumo anual de energía: basado en un promedio de utilización de 500 horas de uso al año a plena carga (condiciones nominales)","(2) - Consumo anual de energía: basado en un promedio de utilización de 500 horas de uso al año a plena carga (condiciones nominales)"]
["","","","","(3) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(3) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(3) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","(4) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal","(4) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal","(4) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal"]