{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F / RXS-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG60FVEB / RXS60F3V1B","FCQG60FVEB / RXS60F4V1B"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","kW","5.70 (3)","5.70"]
["Piping connections","Líquido","D.E.","mm","","6.35"]
["","Gas","D.E.","mm","","12.7"]
["","Drenaje","D.E.","mm","","VP20 (Diá. ext. 26, diá. int. 20)"]
["Eficiencia nominal","Consumo energético anual","","kWh","820","820"]
["","EER","","","3.48","3.48"]
["","COP","","","3.52","3.52"]
["","Directiva de etiquetado de eficiencia energética","Refrigeración","","A","A"]
["","","Calefacción","","B","B"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","kW","7.00 (4)","7.00"]
["Notas","","","","(1) - Etiqueta de eficiencia energética: escala desde A (más eficiente) a G (menos eficiente)","(1) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE"]
["","","","","(2) - Consumo anual de energía: basado en un promedio de utilización de 500 horas de uso al año a plena carga (condiciones nominales)","(2) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal"]
["","","","","(3) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","(4) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","(5) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal"]