{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":11,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG35FVEB","FCQG50FVEB","FCQG60FVEB","FCQG71FVEB","FCQG100FVEB","FCQG125FVEB","FCQG140FVEB"]
["Nivel de presión sonora","Calefacción","Alto","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Nom.","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","Bajo","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","Refrigeración","Bajo","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","","Alto","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Nom.","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["Accesorios estándar","Manual de uso","","","Manual de uso","Manual de uso","Manual de uso","Manual de uso","Manual de uso","Manual de uso","Manual de uso"]
["","Manual de instalación","","","Manual de instalación","Manual de instalación","Manual de instalación","Manual de instalación","Manual de instalación","Manual de instalación","Manual de instalación"]
["","Tubo flexible de drenaje","","","Tubo flexible de drenaje","Tubo flexible de drenaje","Tubo flexible de drenaje","Tubo flexible de drenaje","Tubo flexible de drenaje","Tubo flexible de drenaje","Tubo flexible de drenaje"]
["","Abrazadera para el tubo de drenaje","","","Abrazadera para el tubo de drenaje","Abrazadera para el tubo de drenaje","Abrazadera para el tubo de drenaje","Abrazadera para el tubo de drenaje","Abrazadera para el tubo de drenaje","Abrazadera para el tubo de drenaje","Abrazadera para el tubo de drenaje"]
["","Arandela para ménsula de suspensión","","","Arandela para ménsula de suspensión","Arandela para ménsula de suspensión","Arandela para ménsula de suspensión","Arandela para ménsula de suspensión","Arandela para ménsula de suspensión","Arandela para ménsula de suspensión","Arandela para ménsula de suspensión"]
["","Tornillos","","","Tornillos","Tornillos","Tornillos","Tornillos","Tornillos","Tornillos","Tornillos"]
["","Guía de instalación","","","Guía de instalación","Guía de instalación","Guía de instalación","Guía de instalación","Guía de instalación","Guía de instalación","Guía de instalación"]
["","Aislamiento para adaptador","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Almohadillas de sellado","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Almohadillas de sellado de drenaje","","","Almohadillas de sellado de drenaje","Almohadillas de sellado de drenaje","Almohadillas de sellado de drenaje","Almohadillas de sellado de drenaje","Almohadillas de sellado de drenaje","Almohadillas de sellado de drenaje","Almohadillas de sellado de drenaje"]
["","Abrazaderas","","","Abrazaderas","Abrazaderas","Abrazaderas","Abrazaderas","Abrazaderas","Abrazaderas","Abrazaderas"]
["Sistemas de control","Controlador remoto con cable","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Conexiones de tubería","Liquid","OD","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","D.E.","mm","9.52","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Drain","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Panel decorativo 4","Dimensiones","Profundidad","mm","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","Anchura","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Altura","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Modelo","","","BYCQ140D7W1: blanco con rejillas grises","BYCQ140D7W1: blanco con rejillas grises","BYCQ140D7W1: blanco con rejillas grises","BYCQ140D7W1: blanco con rejillas grises","BYCQ140D7W1: blanco con rejillas grises","BYCQ140D7W1: blanco con rejillas grises","BYCQ140D7W1: blanco con rejillas grises"]
["","Color","","","Blanco puro (RAL 9010)","Blanco puro (RAL 9010)","Blanco puro (RAL 9010)","Blanco puro (RAL 9010)","Blanco puro (RAL 9010)","Blanco puro (RAL 9010)","Blanco puro (RAL 9010)"]
["","Peso","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Sound power level","Refrigeración","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["","Calefacción","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["Dimensiones","Unidad","Anchura","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Profundidad","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Altura","mm","204","204","204","204","246","246","246"]
["Carcasa","Material","","","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado"]
["Peso","Unidad","","kg","18","19","19","21","24","24","24"]
["Panel decorativo","Peso","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["","Modelo","","","BYCQ140D7GFW1: panel de limpieza automática con filtro de malla fino","BYCQ140D7GFW1: panel de limpieza automática con filtro de malla fino","BYCQ140D7GFW1: panel de limpieza automática con filtro de malla fino","BYCQ140D7GFW1: panel de limpieza automática con filtro de malla fino","BYCQ140D7GFW1: panel de limpieza automática con filtro de malla fino","BYCQ140D7GFW1: panel de limpieza automática con filtro de malla fino","BYCQ140D7GFW1: panel de limpieza automática con filtro de malla fino"]
["","Dimensiones","Altura","mm","130","130","130","130","130","130","130"]
["","","Profundidad","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Anchura","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Color","","","Blanco puro (RAL 9010)","Blanco puro (RAL 9010)","Blanco puro (RAL 9010)","Blanco puro (RAL 9010)","Blanco puro (RAL 9010)","Blanco puro (RAL 9010)","Blanco puro (RAL 9010)"]
["Power supply","Fase","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Nombre","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Tensión","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notas","","","","(1) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(1) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(1) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(1) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(1) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(1) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(1) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido."]
["","","","","(2) - La unidad BYCQ140D7W1W incorpora aislamientos blancos. Recuerde que la acumulación de suciedad en los aislamientos blancos es sustancialmente mayor, por lo que es mejor no instalar el panel decorativo de la unidad BYCQ140D7W1W en ambientes expuestos a elevadas concentraciones de suciedad.","(2) - La unidad BYCQ140D7W1W incorpora aislamientos blancos. Recuerde que la acumulación de suciedad en los aislamientos blancos es sustancialmente mayor, por lo que es mejor no instalar el panel decorativo de la unidad BYCQ140D7W1W en ambientes expuestos a elevadas concentraciones de suciedad.","(2) - La unidad BYCQ140D7W1W incorpora aislamientos blancos. Recuerde que la acumulación de suciedad en los aislamientos blancos es sustancialmente mayor, por lo que es mejor no instalar el panel decorativo de la unidad BYCQ140D7W1W en ambientes expuestos a elevadas concentraciones de suciedad.","(2) - La unidad BYCQ140D7W1W incorpora aislamientos blancos. Recuerde que la acumulación de suciedad en los aislamientos blancos es sustancialmente mayor, por lo que es mejor no instalar el panel decorativo de la unidad BYCQ140D7W1W en ambientes expuestos a elevadas concentraciones de suciedad.","(2) - La unidad BYCQ140D7W1W incorpora aislamientos blancos. Recuerde que la acumulación de suciedad en los aislamientos blancos es sustancialmente mayor, por lo que es mejor no instalar el panel decorativo de la unidad BYCQ140D7W1W en ambientes expuestos a elevadas concentraciones de suciedad.","(2) - La unidad BYCQ140D7W1W incorpora aislamientos blancos. Recuerde que la acumulación de suciedad en los aislamientos blancos es sustancialmente mayor, por lo que es mejor no instalar el panel decorativo de la unidad BYCQ140D7W1W en ambientes expuestos a elevadas concentraciones de suciedad.","(2) - La unidad BYCQ140D7W1W incorpora aislamientos blancos. Recuerde que la acumulación de suciedad en los aislamientos blancos es sustancialmente mayor, por lo que es mejor no instalar el panel decorativo de la unidad BYCQ140D7W1W en ambientes expuestos a elevadas concentraciones de suciedad."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: panel estándar en color blanco puro con rejillas grises; BYCQ140D7W1W: panel estándar en color blanco puro con rejillas blancas; BYCQ140D7GW1: panel en color blanco puro con función de autolimpieza.","(3) - BYCQ140D7W1: panel estándar en color blanco puro con rejillas grises; BYCQ140D7W1W: panel estándar en color blanco puro con rejillas blancas; BYCQ140D7GW1: panel en color blanco puro con función de autolimpieza.","(3) - BYCQ140D7W1: panel estándar en color blanco puro con rejillas grises; BYCQ140D7W1W: panel estándar en color blanco puro con rejillas blancas; BYCQ140D7GW1: panel en color blanco puro con función de autolimpieza.","(3) - BYCQ140D7W1: panel estándar en color blanco puro con rejillas grises; BYCQ140D7W1W: panel estándar en color blanco puro con rejillas blancas; BYCQ140D7GW1: panel en color blanco puro con función de autolimpieza.","(3) - BYCQ140D7W1: panel estándar en color blanco puro con rejillas grises; BYCQ140D7W1W: panel estándar en color blanco puro con rejillas blancas; BYCQ140D7GW1: panel en color blanco puro con función de autolimpieza.","(3) - BYCQ140D7W1: panel estándar en color blanco puro con rejillas grises; BYCQ140D7W1W: panel estándar en color blanco puro con rejillas blancas; BYCQ140D7GW1: panel en color blanco puro con función de autolimpieza.","(3) - BYCQ140D7W1: panel estándar en color blanco puro con rejillas grises; BYCQ140D7W1W: panel estándar en color blanco puro con rejillas blancas; BYCQ140D7GW1: panel en color blanco puro con función de autolimpieza."]