{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQHG-F / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQHG71FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQHG100FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQHG100FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQHG100FVEB / RZQSG100L7Y1B","FCQHG125FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQHG125FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQHG125FVEB / RZQSG125L7Y1B"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","kW","6.8","9.5","9.5","9.5 (3)","12.0","12.0","12.0 (3)"]
["Refrigeración de habitaciones","SEER","","","5.70","5.70","5.70","5.70 (6)","5.21","5.21","5.21 (6)"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","418","583.333","583.333","","806.142","806.142"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","6.80","9.50","9.50","","12.00","12.00"]
["","Clase de eficiencia energética","","","A+","A+","A+","","A","A"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Capacidad","Pdesign","kW","7.60","8.03","8.03","","8.03","8.03"]
["","SCOP/A","","","3.95","3.91","3.91","3.91 (6)","3.81","3.81","3.81 (6)"]
["","Clase de eficiencia energética","","","A","A","A","","A","A"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","2,693","2,874","2,874","","2,949","2,949"]
["Eficiencia nominal","Consumo energético anual","","kWh","1,059","1,285","1,285","1,285","1,855","1,855","1,855"]
["","EER","","","3.50","3.70","3.70","3.70","3.23","3.23","3.23"]
["","COP","","","4.10","4.30","4.30","4.30","3.75","3.75","3.75"]
["","Directiva de etiquetado de eficiencia energética","Refrigeración","","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Calefacción","","A","A","A","A","A","A","A"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","kW","7.5","10.8","10.8","10.8 (4)","13.5","13.5","13.5 (4)"]
["Notas","","","","(1) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE","(1) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE","(1) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE","(1) - Consumo anual de energía: basado en un promedio de utilización de 500 horas de uso al año a plena carga (condiciones nominales)","(1) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE","(1) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE","(1) - Consumo anual de energía: basado en un promedio de utilización de 500 horas de uso al año a plena carga (condiciones nominales)"]
["","","","","(2) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal","(2) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal","(2) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal","(2) - Etiqueta de eficiencia energética: escala desde A (más eficiente) a G (menos eficiente)","(2) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal","(2) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal","(2) - Etiqueta de eficiencia energética: escala desde A (más eficiente) a G (menos eficiente)"]
["","","","","","","","(3) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","","","(3) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","","","","(4) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","","","(4) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","","","","(5) - Consumo anual de energía de acuerdo con la Directiva de etiquetado energético 2002/31/EC","","","(5) - Consumo anual de energía de acuerdo con la Directiva de etiquetado energético 2002/31/EC"]
["","","","","","","","(6) - SEER y SCOP conforme a EN 14825","","","(6) - SEER y SCOP conforme a EN 14825"]
["","","","","","","","(7) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal","","","(7) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal"]